# KOPIINDSTILLINGER

Følgende indstillinger vedrører kopiering.
De standardindstillinger, der vælges med disse indstillinger, gælder for alle maskinens funktioner (ikke kun for kopifunktionen).
Justering af kopibelysning
Justerer belysningsniveauet, når [Auto] bruges for kopibelysning.
Farve
Angiver kopibelysningsniveauet i farvetilstand for glaspladen og for den automatiske dokumentfeeder.
S/H
Angiver kopibelysningsniveauet i sort/hvid funktion for glaspladen og for den automatiske dokumentfeeder.
Indstilling af drejet kopiering
Når originalen og papiret vender forskelligt, drejer denne funktion automatisk billedet 90 grader, så kopieringen bliver korrekt på papiret.
Indstilling af drejet kopiering skal aktiveres, når der kopieres en original i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") på A5R-papir (5-1/2" x 8-1/2"R).
Tilføj/ændr ekstra zoomsatser
Tilføj to forstørrelsesfaktorværdier (101 % til 400 %) og to formindskelsesfaktorværdier (25 % til 99 %).
Du kan også ændre zoomsatsen, hvis det er nødvendigt.
Andre forudindstillede zoomfaktorer end de tilføjede zoomfaktorer kan ikke ændres.
Angiv et maksimum for kopiantal pr. job
Bruges til at angive det maksimale antal for kopier, der kan indtastes (antal kontinuerlige kopier). Du kan angive et tal fra 1 til 999.
Standardmarginskift, valg
Bruges til at indstille standardstørrelsen for marginskift. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 50 mm (2") i intervaller af 3 mm (1/8") for både forsiden og bagsiden.
Rader bredde, justering
Dette bruges til at indstille standardslettebredden for slettefunktionen. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 25 mm (1") i trin på 3 mm (1/8") for både kantsletning og midtersletning.
Foreløbig indstilling til flere fotografier
Indstil standardtilstanden for Multi Shot. Vælg layoutsiden for Multi Shot, uanset om kanter er tilføjet eller ej, og hvis tilføjet, om kanterne er ubrudte linjer eller linjer af punkter.
Kortformat, indstillinger
Dette bruges til at indstille standardoriginalstørrelsen for kortformat-funktionen.
Angiv en værdi fra 25 mm (1") til 216 mm (8-1/2") i intervaller af 3 mm (1/8") for begge originalens mål X (vandret) og Y (lodret).
Tilpas til side
Aktiver denne indstilling, hvis tasten [Tilpas til side] altid vises på kortformatskærmen.
Automatisk ryghæftning
Ryghæftning udføres automatisk, når brochurekopifunktionen bruges.
Indledende fanebladsindstilling
Bruges til at indstille standardbredden for billedrykning (fanebredde) ved fanebladskopiering.
Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 25 mm (1") i trin på 3 mm (1/8").
Deaktivering af registrering/Sletning af program
Bruges til at forbyde sletning eller ændring af kopiindstillinger, der er gemt i jobprogrammer.
Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering
Deaktiverer brugen af den manuelle feeder, når der produceres 2-sidede kopier.
Den manuelle feeder bruges ofte til indføring af etiketark, overheadfilm og andre specialmedier, hvor 2-sidet kopiering ikke er tilladt. Hvis et ark af et af disse specialmedier kommer ind i reverseringsenheden, kan det resultere i papirstop eller skade på enheden. Hvis du ofte bruger specialmedier, hvorpå 2-sidet kopiering er forbudt, anbefales det, at du aktiverer denne indstilling.
Deaktivering af automatisk papirvalg
Deaktiverer funktionen til automatisk papirvalg.
Når denne indstilling er aktiveret, foretages der ikke noget automatisk papirvalg af samme størrelse som originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfeeder.
Indstilling for automatisk valg af papirpakke
Hvis denne indstilling er aktiveret, og der lægges papir i en bakke, mens maskinen står på standby i kopifunktion, vælges den pågældende bakke automatisk.
Deaktivering af registrering af brugerdefinerede billeder.
Deaktiverer lagring af et brugerdefineret billede.
Deaktivering af afsendelse under kopiering
Deaktiverer funktionen til billedsending under kopiering.
S/H 600 dpi x 600 dpi Scantilstand for dokumentføderen
Opløsningen for kopiering i sort/hvid med den automatiske dokumentfeeder kan ændres fra 600 x 400 dpi til 600 x 600 dpi (høj kvalitet).
Når der er valgt høj kvalitet, gengives fin skrift og tynde linjer med større tydelighed, men scanningshastigheden er langsommere.
Når du ikke har valgt højkvalitetstilstand, skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne scanne ved 600 x 400 dpi og opnå den hurtigste hastighed.

- Zoomfaktoren skal være indstillet til 100 %.
- Vælg ikke en specialfunktion, der vil ændre faktoren.
- [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres.
- Kopier ikke i sort/hvid med tasten [Start farve].

S/H Hurtigscan. fra dokumentglasset
Opløsningen for kopiering i sort/hvid med glaspladen kan ændres fra 600 x 600 dpi til 600 x 300 dpi (høj hastighed).
Når der er valgt høj hastighed, udskrives den første kopi hurtigere, men det kopierede billede er ikke så tydeligt.
Når du ikke har valgt højkvalitetstilstand, skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne scanne ved 600 x 300 dpi og opnå den hurtigste hastighed.

- Zoomfaktoren skal være indstillet til 100 %.
- Vælg ikke en specialfunktion, der vil ændre faktoren.
- [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres.
- Kopier ikke i sort/hvid med tasten [Start farve].

Automatisk clear før kopijob
Aktiverer automatisk sletning under kopiering, selvom et kopijob ikke er færdigt. Dette sikrer, at maskinen ikke stoppes på grund af det ufærdige kopijob.
Til toppen