# IGNORERING AF BLANKE SIDER I EN ORIGINAL(IGNORER BLANK SIDE)

## Oversigt

Hvis den scannede original indeholder blanke sider, springer denne funktion dem over, så kun sider med indhold kopieres.
Maskinen finder blanke sider, så du kan springe ubrugelige kopier over uden at kontrollere originalen.

- Hvis en original med en blank side scannes, springes blanke sider over ved 2-sidet kopiering.
- Afhængigt af originalen kan nogle sider, som ikke er blanke, blive registreret som blanke sider og derfor ikke kopieret, og nogle sider, der er blanke, registreres muligvis ikke som blanke og kopieres derfor.

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Ignorer blank side].
Tryk på tasten [Ignorer blank side] eller [Skip blank og skyggebaggrund].
Sådan annulleres funktionen Blank side:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen