# JUSTERING AF RØD/GRØN/BLÅ PÅ KOPIER(RGB)

## Oversigt

Denne funktion bruges til at forstærke eller formindske en af de tre primærfarvekomponenter, rød (R), grøn (G) eller blå (B).
RGB skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [RGB].
Tryk på fanen med den farve, du vil justere.
Tryk på tasten , eller skub skyderen for at justere farven.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Der kan kun justeres én farve. (Hvis du justerer en farve og derefter justere en anden farve, bliver justeringen af første farve annulleret.)
Sådan annulleres en RGB justeringsindstilling:
Tryk på tasten [Annuller].
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen