# VALG AF FARVEINDSTILLINGER, DER PASSER TIL BILLEDTYPEN(AVANCEREDE FARVEINDSTILLINGER)

## Oversigt

Forudindstillede farveindstillinger er tilgængelige i maskinens printerdriver til forskellig brug. Disse indstillinger gør det muligt at udskrive ved brug af de mest velegnede farveindstillinger for farvebilledtypen.
Der er også avancerede farveindstillinger som f.eks. farvestyringsindstillingerne og scannerindstillingen for justering af farvetonevisningen, som kan anvendes ved udskrivning af farvebilleder.
Følgende farvestyringsindstillinger er tilgængelige.

Windows ICM*1: | Farvestyringsmetode i et Windows-miljø
ColourSync: | Farvestyringsmetode i et Macintosh-miljø
Kildeprofil: | Vælger en farveprofil, som skal bruges til at vise billeder på pc-skærmen.
Rendering Intent: | Standardværdi der anvendes, når farvebalancen på det billede, der vises på computerskærmen, skal konverteres til en farvebalance, der kan udskrives af maskinen.
Udskrift-profil: | Vælger en farveprofil til det billede, der skal udskrives
CMYK-korrektion*2: | Korrigerer billedet for at opnå det optimale udskriftsresultat ved udskrivning af et CMYK-billede.
Scanner: | Vælger den mest passende billedbehandlingsmetode for det billede, der bliver udskrevet.
Neutral grå: | Angiver den tonerfarve, der bruges til at udskrive grå områder.
Ren sort udskrift: | Udfører kun udskrivning med sort toner.
Trapping: | Forhindrer lysning ved farvekanter.
Skarphed: | Forbedrer eller udjævner billedets kontur.
Sort overprint*3: | Forhindrer lysning af sort teksts kontur.
Brugerdefineret CMYK-simuleringsprofil*3: | Justerer farverne for at simulere udskrivning, der ville blive opnået med de procesfarver, der bruges i trykpresser.
Simuleringsprofil*3: | Vælger procesfarverne.

*1 Kan ikke vælges i Windows Vista/Server 2008/7, når der anvendes PS-printerdriver.
*2 Kan kun anvendes, når der bruges PCL6-printerdriver.
*3 Kan kun bruges, når PS printerdriveren (Windows/Macintosh) er i brug.

## Betjening

Windows
Klik på fanen [Farve], og vælg [Billedtype].

- Standard: Data som indeholder tekst, fotos, grafer etc.
- Grafik: Data med mange tegninger eller illustrationer
- Foto: Fotodata eller data der anvender fotos
- CAD: Data med konstruktionstegninger
- Scan: Data scannet med en scanner
- Minimal farveforskel: Data der skal udskrives i farver, som de ses på skærmen
- Brugerdefineret: Data som skal udskrives med specielle indstillinger

Klik på knappen [Avanceret farve...], og angiv indstillingerne.
Hvis du vil konfigurere farvestyring med Windows OS ICM, skal du indstille "Originaltype" til [Brugerdefineret] i trin 1. Klik derefter på afkrydsningsboksen [Windows ICM], så afkrydsningen vises.
Hvis du vil konfigurere "Kildeprofil" og andre detaljerede farvestyringsopgaver, skal du vælge de ønskede indstillinger i menuerne.
Windows ICM kan ikke vælges, når PS-printerdriveren bruges i Windows Vista/Server 2008/7.

Macintosh
Vælg [Farve].
Vælg [Udskrivningstilstand].
Hvis du vil bruge funktionen Mac OS farvestyring, skal du vælge afkrydsningsboksen [ColorSync] . I dette tilfælde kan du ikke vælge "Billedtype".
Vælg [Billedtype].

- Standard: Data som indeholder tekst, fotos, grafer etc.
- Grafik: Data med mange tegninger eller illustrationer
- Foto: Fotodata eller data der anvender fotos
- CAD: Data med konstruktionstegninger
- Scan: Data scannet med en scanner
- Minimal farveforskel: Data der skal udskrives i farver, som de ses på skærmen
- Brugerdefineret: Data som skal udskrives med specielle indstillinger

- Når du har valgt [Brugerdefineret], skal du vælge "Neutral grå".

Klik på knappen [Avanceret farve...], og angiv indstillingerne.
Hvis du vil konfigurere farvestyringsindstillinger, skal du vælge de ønskede indstillinger fra menuerne. Hvis du vil indstille "CMYK simulering", skal du vælge afkrydsningsboksen [CMYK simulering] til at indstille til og derefter vælge de ønskede indstillinger.

- I Mac OS X v10.5 til 10.5.8, 10.6. til 10.6.8 eller 10.7 til 10.7.2 skal du klikke på fanen [Avanceret farve...] for at konfigurere avancerede farveindstillinger.

Til toppen