# UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER

## Oversigt

Beholderen indsamler overskydende toner, der produceres under udskrivning. Når beholderen til indsamling af toner er fuld, vises "Udskift brugt beholder til indsamling af toner.".

- Lad ikke beholderen til indsamling af toner komme i kontakt med ild. Toner kan spredes og forårsage forbrændinger.
- Opbevar beholderen til opsamling af toner uden for små børns rækkevidde.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Flyt låsen på beholderen til opsamling af toner til åben position, så beholderen til opsamling af toner falder fremover, indtil den standser.
Gem reserverenseren, der ikke er blevet brugt.
Den opbevares til venstre for den nye beholder til opsamling af toner.
Fjern beholderen til opsamling af toner.
Hold fast i beholderen til opsamling af toner med begge hænder, og løft den langsomt op.
Læg beholderen til opsamling af toner på en plan overflade.
Læg papir, for eksempel avispapir, på overfladen, før du stiller beholderen til opsamling af toner fra dig.

- Ret ikke hullerne nedad, så der spildes brugt toner.
- Opbevar beholdere til opsamling af toner, som du har taget ud, i en plastikpose (kassér dem ikke). Din servicetekniker indsamler dem.

Installer en ny beholder til opsamling af toner.
Sæt boksen skråt i oppefra. (I modsat retning i forhold til, da du tog den ud).
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub boksen ind, til den klikker på plads.
Lås beholderen til opsamling af toner.
Flyt låsen på beholderen til opsamling af toner til den låste position.
Luk frontlågen.
Til toppen