# REGISTRERING AF SKRÆDDERSYET STØRRELSE (BYPASS)

Papirskuffen og papirtypeindstillingerne forklares i dette afsnit.
Hvis du ofte bruger en papirstørrelse i den manuelle feeder, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd.
Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Der kan registreres op til tre papirstørrelser.
Tryk på tasten ([Brugerdef. 1] til [Brugerdef. 7]), hvor du vil registrere eller ændre en papirstørrelse, hvorefter registreringsskærmen vises.
Vælg, om du vil indtaste størrelsen i mm ("Størrelsesindtastning-AB") eller tommer ("Størrelsesindtastning-Inch"), og angiv derefter papirets X- og Y-mål.
"Størrelsesindtastning-AB"
X-retningen kan indstilles til mellem 140 mm (eller 148 mm med finisher installeret) og 432 mm. Fabriksstandardindstillingen er 420 mm.
Y-retningen kan indstilles til mellem 90 mm og 297 mm. Fabriksstandardindstillingen er 297 mm.
"Størrelsesindtastning-Inch"
X-retningen kan indstilles til mellem 5-1/2" (eller 5-7/8" med finisher installeret) og 17". Fabriksstandardindstillingen er 17".
Y-retningen kan indstilles til mellem 3-5/8" og 11-5/8". Fabriksstandardindstillingen er 11".
Til toppen