# RENGØRING AF DEN FOTOLEDENDE TROMLES HOVEDTONERDOSERING

## Oversigt

Hvis der forekommer sorte eller farvede striber, selvom glaspladen og den automatiske dokumentfeeder er rengjorte, skal du bruge tonerdoseringsrenseren til rengøring af hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle.

- Hvis rengøring af hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle ikke løser problemet, skal du trække knappen ud og trykke den ind tre gange mere.
- Når du trækker knappen ud og trykker den ind for at rengøre tonerdoseringen, skal det gøres langsomt fra den ene ende til den anden.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Flyt låsen på beholderen til opsamling af toner til udløserpositionen, skub den ned, indtil beholderen til opsamling af toner stopper, og løft den derefter langsomt op for at tage den ud.
Fjern tonerdoseringsrenseren.
Tonerdoseringsrenseren er fastgjort til maskinens frontlåge.

1. Tryk på højre side af tonerdoseringsrenseren for at få den af krogen.
2. Før den over krogen, og placer den nær ved siden.
3. Ved knop (A) skal du dreje tonerdoseringsrenseren for at få den af krogen til venstre.

Rengør hovedtonerdoseringen.
Skub forsigtigt tonerdoseringsrenseren helt ind, og træk den forsigtigt ud.
Sæt den ind således, at mærkaten (A) på rengøringssiden og mærkaten (B) på siden af tonerdoseringsrenseren vender, som det er vist her.
Gentag trin 4 med alle andre tonerdoseringer.
Som vist er der i alt 4 steder i maskinen, der skal rengøres.
Sæt tonerdoseringsrenseren tilbage på dens oprindelige placering.

1. Hægt tonerdoseringsrenseren på knop (A) for at dreje den, og placer derefter spidsen (siden uden håndtag) på krogen til venstre.
2. Før højre side af tonerdoseringsrenseren over krogen for at placere den bagest.
3. Sæt tonerdoseringsrenseren på krogen.

Installer en beholder til opsamling af toner.
Sæt boksen skråt i oppefra. (I modsat retning i forhold til, da du tog den ud).
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub boksen ind, til den klikker på plads.
Lås beholderen til opsamling af toner.
Flyt låsen på beholderen til opsamling af toner til den låste position.
Luk frontlågen.
Til toppen