# DIVERSE INDSTILLINGER

Indstillinger for dokumentarkivering er beskrevet nedenfor.
Tryk på tasten [Dokumentarkiveringsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne.
Generelt
Standardtilstand, indstillinger
Angiver, hvilken tilstand, Deling eller Fortroligt, der bruges som standardtilstand, når du gemmer en fil.
Når [Fortrolighedstilstand] vælges, sættes afkrydsningsfeltet [Fortroligt] til på filinformationsskærmen.
Indstilling af sorteringsmetode
Vælg en visningsrækkefølge for filer, der er gemt i hovedmappen, den brugerdefinerede mappe og hurtigfilmappen. Vælg en af følgende indstillinger:

- Filnavn
- Brugernavn
- Dato

Administratortilladelsesindstilling
For filer og brugermapper, der har en adgangskode, tillader denne indstilling, at administratoradgangskoden indtastes i stedet for adgangskoden, når filen eller mappen åbnes.
Du kan også ændre zoomsatsen, hvis det er nødvendigt.
Slet alle hurtigfiler
Sletter alle filer fra hurtigfilmappen bortset fra beskyttede filer.
Slet nu
Tryk på denne tast for at begynde sletning af alle filer med det samme.
Slet hurtigfiler ved opstart
Bruges til automatisk at slette alle filer i Hurtigfilmappen (med undtagelse af beskyttede filer), når tasten [Strøm] er tændt.
Billedretning
Ændrer billedretningen.
Standard farvetilstand indstillinger
Vælger standardindstillingerne for sort/hvid og farve, når Scan til HDD bruges.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Auto
- Fuld Farve
- Gråtoner
- Mono2

Indstillinger for standardbelysning
Indstillingerne for standardbelysning i dokumentarkivering kan konfigureres.
Vælg [Auto] eller [Manuelt].
Hvis du vælger [Manuelt], skal du indstille belysningen til et af 5 niveauer.
Standardoriginalbilledtype
Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning ved en opløsning, der egner sig til originalen.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Tekst/udskr. foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Udskrevet foto
- Kort

Når belysning er indstillet til [Auto] kan en standard originaltype ikke vælges.
Indstilling af standardopløsning
En af følgende opløsninger kan vælges som standardopløsning for transmission.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Lyd ved afsluttet scanning
Justerer lydstyrken af det bip, der lyder, når scanningen afsluttes. Bippet kan også slås fra.
Standardudkastbakke
Vælger standardudkastbakken til udskrivning af en fil, som er gemt vha. Scan til HDD.
Hvilke punkter, der vises, afhænger af maskinkonfigurationen.
Deaktivering af tekst/stempeludskrift ved genudskrivning
Når en lagret fil hentes og udskrives, deaktiveres udskrivningsfunktionerne.
Denne funktion forhindrer uoerensstemmelser i forhold til datoen for de oprindelige data og output-data og andet.
Batchprint-indstillinger
Denne indstilling anvendes til at forbyde valg af tasten [Alle brugere] og tasten [Bruger ukendt] i brugervalgsskærmen, når der udskrives filer med batch-udskrivning.
Rader bredde, justering
Angiver standardslettebredden for slettefunktionen.
Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 25 mm (1") i trin på 3 mm (1/8") for både kantsletning og midtersletning.
Kortformat, indstillinger
Dette bruges til at indstille standardoriginalstørrelsen for kortformat-funktionen.
Angiv en værdi fra 25 mm (1") til 216 mm (8-1/2") i intervaller af 3 mm (1/8") for begge originalens mål X (vandret) og Y (lodret).
Tilpas til gemt str.
Viser altid tasten [Tilpas til gemt str.] på kortformatskærmen.
Indst. af gem/slet efter filudskrivning
Vælg, om en fil skal eller ikke skal gemmes eller slettes efter udskrivning.
Indstilling af scanning til ekstern hukommelsesenhed
Standard farvetilstand indstillinger
Auto, Fuld farve, Gråtoner, Mono2
Indstilling af stardardfilstørrelse
Du kan angive den standardfilstørrelse, der skal gemmes på en ekstern hukommelsesenhed.
Fil Type
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, kompakt PDF*2, 5, kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, kompakt PDF/A*4, kompakt PDF/A (ultrafin)*4, krypteret PDF, krypteret/kompakt PDF*3, 5, krypteret/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 Når [sort/hvisd] er valgt er formatet [TIFF].
*2 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [Krypter PDF].
*4 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når scannerfunktionens udvidelsessæt er installeret
Sort/hvid
Komprimeringstype: Ingen, MH (G3), MMR (G4)
Farve/Gråtone
Komprimeringsforhold: Lav, mellem, høj, fremhæv gotisk skrift
Angivet antal sider pr. fil
Opretter en separat fil for hver scannet side, når der scannes flere sider.
Hvis denne indstilling er aktiveret, kan antallet af sider per fil angives.
Når [JPEG] er valgt som filtype, kan [Angivet antal sider pr. fil] ikke vælges.
Antal sider
Alle sideantal kan specificeres som sideantallet per fil.
Standardoriginalbilledtype
Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning ved en opløsning, der egner sig til originalen.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Tekst/udskr. foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Udskrevet foto
- Kort

Når belysning er indstillet til [Auto] kan en standard originaltype ikke vælges.
Indstilling af standardopløsning
En af følgende opløsninger kan vælges som standardopløsning for transmission.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Deaktiver lagring i ekstern hukommelsesenhed
Lagring af filer på eksterne hukommelsesenheder er deaktiveret.
Standardindstilling af PDF-format for pc-søgning
Du kan angive standardfilstørrelsen på offentlige PDF-filer, som oprettes, når hvert job udføres.
Komprimeringsforhold
Lav, Mellem, Høj
Indstillinger under hver jobudførelse
Når kopi-, printer-, scanner-, internetfax- eller faxjob eller gemte scanningsdata udføres, kan du vælge at oprette en offentlig PDF og angive opløsningen for den offentlige PDF.
Indstillinger for dokumentoutput
Anvendelse af en gemt fil kan tillades eller forbydes efter handlingstype og efter den funktion, som filen blev gemt fra.
Elementerne, der vises, vil variere alt efter hvilke funktioner, der er blevet tilføjet maskinen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Udskrift | For hver funktion kan du vælge, om udskrivning af gemte filer er tilladt.
Scan send | For hver tilstand kan du vælge, om faxtransmission af gemte filer er tilladt.
Internetfax send (inkl. PC-I-Fax) | For hver funktion kan du vælge, om I-fax-transmission af gemte filer er tilladt.

Til toppen