# JUSTERING AF FARVE(FARVEBALANCE)

## Oversigt

Denne funktion justerer farve, tone og tæthed.
Denne funktion deler hver af farverne gul, magenta, cyan og sort i otte gradueringer fra lys til mørk og justerer den gennemsnitlige tæthed for hver graduering.
Den justerer alle otte gradueringer samlet, hvis der er behov for det.
Farvebalance skal angives, før originalen scannes.
Sådan ændres indstillingen for standardfarvebalance:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Farvetilpasning] → [Initial farvebalanceindstilling] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Farvebalance].
Tryk på fanen med den farve, du vil justere.
Tryk på tasten , eller skub skyderen for at justere farvebalancen.
Du kan justere de otte skydere hver for sig ved at sætte afkrydsningsboksen [Angiv i et batch] til og skubbe hver enkelt skyder.
Når du bruger tasten til at justere de otte skydere hver for sig, skal du trykke på den ønskede skyder og på tasten .
Tryk på fanen for hver farve efter behov, og gentag dette trin.
Indstilling af farvebalance

- Sådan nulstilles den aktuelle farvebalance til standardværdierne:

- Tryk på tasten [Nulstil størrelse].

- Sådan nulstilles alle farvebalancer til standardværdierne:

- Tryk på tasten [Annuller alle]. Værdierne af alle otte gradueringer returneres til standardværdierne for farvebalance.
  Standardværdierne for farvebalancen indstilles ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Kopiindstillinger] → [Farvejustering] → [Initial farvebalanceindstilling].

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Start farve] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen