# STANDARDINDSTILLINGER

Hvis du udskriver data i et miljø, hvor printerdriveren ikke bruges (dvs. hvis du udskriver data vha. MS-DOS-systemet, eller hvis du udskriver data fra en pc, der ikke har printerdriveren installeret), skal du angive de nærmere udskrivningsbetingelser. (Funktionen "Spær print blanke sider" vil imidlertid være gældende, selvom PCL-printerdriveren bruges).
Når du udskriver vha. printerdriveren, prioriteres printerdriverindstillingerne over printertilstandsindstillingerne.
Indstillinger

Element | Indstilling
--- | ---
Originaler | 1-999 sæt
Retning | Stående Vandret
Standardpapirstørrelse | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Standardudkastbakke | Centerbakke (vises ikke, hvis finisher er installeret) Offset-bakke*1 Højre bakke
Standardpapirtype | Almindeligt Papir, Brevpapir, Fortrykt, Forhullet, Genbrugspapir, Farvet
Indstilling af standardopløsning | 600 dpi 600 dpi (høj kvalitet) 1200 dpi
Spær print blanke sider | (Aktiveret) (Deaktiveret)
Linjetykkelse*2 | 0 til 9
2-sidet print | 1-sidet 2-sidet (hæfte) 2-sidet (tablet)
Farvetilstand | Auto S/H
N-op udskriv*3 | N-op 1-op 2-op 4-op 8-op
Layout Venstre til højre*4 Højre til venstre*4 Øverste venstre til højre*5 Øverste venstre til nederst*5 Øverste højre til venstre*5 Øverste højre til nederst*5
Tilpas til side*6 | (Brug Tilpas til side) (Brug ikke Tilpas til side)
Udskrivning | (Brug Udskriv pr. enhed) (Brug ikke Udskriv pr. enhed) Hæfteklamme placering*1: Ingen, 1 hæftning bag, 2 hæftninger, 2 hæftninger (toppen) (Brug Hulning)*7 (Brug ikke Hulning)*7
Hurtigfil | (Deaktiveret) (Aktiveret)

*1
  Når finisheren er installeret
*2
  Denne indstilling bruges til at justere linjebredden i vektorgrafik. Med undtagelse af CAD og andre specialanvendelser er det normalt ikke nødvendigt at ændre denne indstilling. Når "0" er valgt, udskrives alle linjer med en linjebredde på 1 punkt.
*3
  Papirstørrelser, der kan bruges med denne funktion, er A3, B4 og A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11". (Denne funktion virker muligvis ikke med visse udskrivningsmetoder).
*4
  Kan vælges, når 2-op er valgt.
*5
  Kan vælges, når 4-op/8-op er valgt.
*6
  Virker kun ved udskrivning af PDF-, JPEG- og TIFF-filer.
*7
  Når der er installeret et hullemodul

Til toppen