# KOPIERING AF FLERE ORIGINALER PÅ HVER BROCHUREKOPISIDE (BROCHUREKOPI 2-i-1/4-i-1)

## Oversigt

Denne funktion kopierer to eller fire originalsider på én brochurekopiside.
Denne funktion er nyttig, når man vil samle et lille antal kopier i et flot hæfte eller en brochure.

- Følgende papirstørrelser og antal ark kan anvendes ved brochurekopiering 2-i-1 eller 4-i-1.
  Papirstørrelse: A3, B4, A4R, 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K, 16KR
  Antal hæftede ark: Maks. 15 ark
- Scan originalerne i rækkefølge fra den første side til den sidste side. Kopieringsrækkefølgen bliver automatisk justeret af maskinen.
  8 eller 16 originalsider kopieres over på hvert ark papir. Blanke sider produceres automatisk til sidst, hvis antallet af originalsider ikke er et multiplum af otte.

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Hvis originalerne er 2-sidede, skal du lægge dem i dokumentfeederen.
Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Brochurekopi].
Vælg "Indbindingsside".
Sådan annulleres indstillingerne for brochurehæftning:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Tryk på tasten [1-sidet] eller [2-sidet], så valget svarer til originalen.
Hvis du ikke vil tilføje et omslag, skal du gå til trin 6.
Hvis du vil tilføje et omslag, skal du trykke på tasten [Omslagsindstilling] og trykke på tasten [Aktiv].

- Sådan skiftes omslagsbakke:
Tryk på tasten [Papirskuffe] for at få vist skærmen til valg af bakke.
Tryk på omslagsbakken på skærmen til valg af bakke.
Se "VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING" for at få flere oplysninger.
- For at fremstille en kopi på et omslagsark skal du markere feltet [Fremstil kopi af omslag (duplex)], så vises.

Hvis der skal kopieres på omslaget, kan der ikke anvendes etiketark, overheadfilm og fanepapir.
Bekræft eksempelbilledet på forhåndsvisningsskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Multiformat] på handlingspanelet.
Tryk på tasten til de multiformattypeark, du vil bruge.
Billederne roteres om nødvendigt.
Sådan annulleres indstillingen 2-i-1, 4-i-1:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Vælg layoutet.
Vælg rammeindstilling.
Der kan indsættes en linje mellem sider, som arrangeres på et ark.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen