# START AF EN TRANSMISSION PÅ ET ANGIVET TIDSPUNKT(TIMERTRANSMISSION)

## Oversigt

Angiv et tidspunkt, hvor en transmission eller rundsendingstransmission automatisk vil finde sted. Transmission begynder automatisk på det angivne tidspunkt.
Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udføre bestilte transmissioner, rundsendingstransmissioner eller andre transmissioner, når du er fraværende eller om natten eller på andre tidspunkter, når telefontaksterne er lave.

- Når der er indstillet en timertransmission, skal hovedafbryderen forblive på positionen "". Hvis hovedafbryderen er på positionen "" på det angivne tidspunkt, vil transmission ikke finde sted.
- Når der udføres en timertransmission, skal du scanne originalen over i hukommelsen, når du indstiller transmissionen. Det er ikke muligt at efterlade et dokument i dokumentfeederbakken eller på glaspladen, og så få det scannet på det bestilte tidspunkt for transmissionen.
- Der kan gemmes op til 94 timertransmissioner på en gang.

- Indstillinger, der er valgt til en timertransmission (belysning, opløsning og andre funktioner), bliver automatisk slettet, efter at transmissionen er afsluttet. (Men hvis dokumentarkiveringsfunktionen bliver brugt, gemmes det scannede originalbillede og indstillingerne på den integrerede harddisk.)
- Hvis der er andre transmissioner i gang, når den angiven tid oprinder, begynder timertransmissionen, når denne transmission er afsluttet.
- Hvis et job, der er planlagt til timertransmission, prioriteres på jobstatusskærmen, annulleres timeren. Transmissionen begynder så snart, det job, som er i gang, er afsluttet.
  - PRIORITETSBEHANDLING AF ET RESERVERET JOB
- Tidspunktet kan angives i op til en uge i forvejen.
- Når indstillingerne for timertransmission er angivet, starter du transmissionen på samme måde som andre funktioner.
- Du kan slette en timertransmission på jobstatusskærmen.

## Betjening

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Timer].
Tryk på tasten [Aktiv].
Indstillingen viser den aktuelle tid. Hvis tidspunktet er et andet, skal du rette det i indstillingsfunktionen, før du starter et job.

- FØR BRUG AF NETVÆRKSSCANNEREN

Angiv datoen.
Tryk på for at angive tiden (time og minutter) i 24-timers format.
Hvis du trykker på en tast på displayfeltet for talværdier, kan du indtaste en talværdi direkte.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Sådan annulleres indstillinger for Timertransmission:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES".

- Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen er færdig, og maskinen venter på transmission.
- Hvis du placerede originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
  Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start].
  Gentag, indtil alle sider er blevet scannet, og tryk derefter på tasten [Read-end].
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen er færdig, og maskinen venter på transmission.

Originalen er scannet ind i hukommelsen. Originalen kan ikke scannes på et angivet tidspunkt.
Til toppen