# RENGØRING AF PT-INDFØREREN PÅ DET FØRSTE TRANSPORTBÆLTE

## Oversigt

Hvis der stadig fremkommer sorte eller farvede striber efter glaspladen, den automatiske dokumentfeeder og hovedtonerdoseringen er blevet rengjort, skal du rengøre PT-indføreren med PT-indførerrenseren.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Flyt låsen på beholderen til opsamling af toner til udløserpositionen, skub den ned, indtil beholderen til opsamling af toner stopper, og løft den derefter langsomt op for at tage den ud.
Rengør PT-indføreren.
Træk forsigtigt PT-indførerrenseren ud til en passende position, og tryk den derefter helt ind.
Gentag denne handling tre gange.
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub boksen ind, til den klikker på plads.
Lås beholderen til opsamling af toner.
Flyt låsen på beholderen til opsamling af toner til den låste position.
Luk frontlågen.
Til toppen