# ØVERSTE SIDE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele indvendigt i maskinen.
×
Tonerpatron
Denne patron indeholder toner. Når tonerpatronen løber tom, skal den udskiftes med en ny.
- UDSKIFTNING AF TONERPATRON
×
Fikseringsenhed
Varme anvendes her til at brænde det overførte billede fast på papiret.
Fikseringsenheden er varm. Pas på ikke at brænde dig, når du fjerner et forkert indført papir.
×
Transportbælte
Dette bælte tager billedet, der er formet med toner, fra den fotoledende enhed og overfører billedet på papir.
Transportbæltet må ikke berøres eller beskadiges.
Dette kan forårsage fejl i billedet.
×
Højre låge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Låge til papirreverseringsenhed
Denne enhed bruges til at vende papir, når der udføres 2-sidet udskrivning. Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Hovedafbryder
Brug denne afbryder til at tænde maskinen.
Når du anvender fax- eller internet-fax-funktionerne, skal denne afbryder altid stå i positionen "".
- SÅDAN TÆNDES DER FOR STRØMMEN
×
Beholder til indsamling af toner
Denne beholder opsamler overskydende toner, der bliver tilbage efter udskrivning.
- UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER
En servicetekniker indsamler udskiftede beholdere til indsamling af toner.
×
Udløserarm til beholder til indsamling af toner
Brug denne arm, når du skal udløse beholderens lås for at udskifte beholderen til indsamling af toner eller rengøre laserenheden.
- RENGØRING AF LASERENHED
- UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER
×
Håndtag
Træk dette ud, og tag fat i det, når maskinen skal flyttes.
×
Højre låge på papirskuffe
Åbn denne for at fjerne fejlindført papir i bakke 2, 3 eller 4.
×
Højre låge
Åbn denne for at fjerne fejlindført papir i bakke 1.
×
Udløserarm til højre låge
For at fjerne papirfejlindføring skal du trække i og holde denne arm oppe, så højre låge åbnes.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.
Til toppen