# PRINTERDRIFTSINDSTILLINGER

## Standardindstillinger

Hvis du udskriver data i et miljø, hvor printerdriveren ikke bruges (dvs. hvis du udskriver data vha. MS-DOS-systemet, eller hvis du udskriver data fra en pc, der ikke har printerdriveren installeret), skal du angive de nærmere udskrivningsbetingelser. (Funktionen "Spær print blanke sider" vil imidlertid være gældende, selvom PCL-printerdriveren bruges).

###### Liste over opsætningselementer

Element | Indstilling
--- | ---
Originaler | 1 til 9999 sæt
Retning | Stående Vandret
Standardpapirstørrelse | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, A3W (12" × 18"), A4W (9" × 12"), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Standardudkastbakke | Offset-bakke*1 Finisher øverste bakke Finisher midterste bakke Finisher nederste bakke Øverste bakke (1,2) Stablerbakke (1,2)
Standardpapirtype | Almindeligt papir, Brevpapir, Fortrykt, Forhullet, Genbrugspapir, Farvet
Indstilling af standardopløsning | 600 dpi 600 dpi (høj kvalitet) 1200 dpi
Spær print blanke sider | (Deaktiveret) (Aktiveret)
Linjetykkelse*2 | 0-9
2-sidet print | 1-sidet 2-sidet (hæfte) 2-sidet (tablet)
N-op udskriv*3 | N-op 1-op 2-op 4-op 8-op
Layout Venstre til højre*4 Højre til venstre*4 Øverste venstre til højre*5 Øverste venstre til nederst*5 Øverste højre til venstre*5 Øverste højre til nederst*5
Tilpas til side*6 | (Brug Tilpas til side) (Brug ikke Tilpas til side)
OUTPUT | (Brug Udskriv pr. enhed) (Brug ikke Udskriv pr. enhed) (Indsæt før job) Papirbakke: Bakke 1 til 8, manuel feeder, inserter (øverste/nederste) (Indsæt ikke før job) (Indsæt efter job) Papirbakke: Bakke 1 til 8, manuel feeder, inserter (øverste/nederste) (Indsæt ikke efter job) Hæfteklamme placering: Ingen, 1 hæftning bag, 2 hæftninger, 2 hæftninger (toppen) (Skrå hæftning)*1 (Ingen skrå hæftning)*1 (Brug hulning) (Brug ikke hulning)
Foldning | Aktiveret Deaktiveret
Rygfoldning Z-foldning C-foldning Harmonikafoldning Dobbeltfoldning Halv foldning
Indstillinger for beskæringsbredde | 2,0 til 20,0 mm
HURTIG FIL | (Gem data i Hurtig fil-funktion) (Gem ikke data i Hurtig fil-funktion)

*1 Når en ryg-finisher (50-siders hæftning) eller en finisher (50-siders hæftning) er installeret
*2 Denne indstilling anvendes til at justere linjebredden af streggrafik. Med undtagelse af CAD og andre specialanvendelser er det normalt ikke nødvendigt at ændre denne indstilling. Når "0" er valgt, udskrives alle linjer med en linjebredde på 1 punkt.
*3 Papirstørrelser, der kan bruges med denne funktion, er A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 11". (Denne funktion virker muligvis ikke med visse udskrivningsmetoder).
*4 Kan vælges, når 2-op er valgt.
*5 Kan vælges, når 4-op/8-op er valgt.
*6 Kun effektiv ved udskrivning af PDF, JPEG og TIFF filer.

- Når du udskriver vha. printerdriveren, prioriteres printerdriverindstillingerne over printertilstandsindstillingerne.
- Displayet varierer alt efter de installerede periferienheder.

## PCL-indstillinger

Bruges til at indstille de symbolsæt, skrifttyper og den linjeføderkode, der bruges i et PCL-miljø.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse | Indstilling
--- | --- | ---
PCL-symbolsætindstillinger | Angiv det symbolsæt, der skal bruges til udskrivning. | Vælg blandt 35 elementer
PCL skrifttypeindstilling | Vælg en skrifttype, der skal bruges til udskrivning. | Intern skrifttype Udvidet skrifttype (Liste over interne skrifttyper, når udvidede skrifttyper ikke er installeret)
PCL-linjeføderkode | Denne indstilling bruges til at vælge, hvordan printeren svarer, når der modtages en linjeføderkommando. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Bred A4 | Når den er aktiveret, kan der udskrives 80 tegn pr. linje på et A4-papir (8-1/2" × 11") med en 10-pitch skrifttype. (Når denne indstilling er deaktiveret, kan der udskrives op til 78 tegn pr. linje). | (Aktiveret) (Deaktiveret)

## PostScript-indstillinger

Hvis der opstår en fejl under PostScript-udskrivning, bestemmer disse indstillinger, om der skal udskrives en fejlmeddelelse, og om PostScript-data skal modtages i binært format.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse | Indstilling
--- | --- | ---
Udskriv PS-fejl | Hvis der opstår en PS-fejl (PostScript) under PostScript-udskrivning, bestemmer denne indstilling, om der skal udskrives en fejlmeddelelse. | (Aktiveret) (Deaktiveret)
Binær behandling | Modtag PostScript-data i binært format. | (Aktiveret) (Deaktiveret)

Til toppen