# DRIFTSINDSTILLINGER

Betjeningen af maskinen kan indstilles som følger.

### Forskellige indstillinger

Indstiller forskellige handlinger.

###### Funktionen Forstør visning

Forstørrer de tegn, der vises på skærmen.
Når funktionen Forstør visning er aktiveret, vises i systemområdet.

###### Lyd ved tastetryk

Justerer tastlyden. Du kan slå lyden fra. Du kan også have tre biplyde ved startværdier, når du indstiller faktoren i kopifunktion, eller når du justerer belysningen i hver af funktionerne.

Den skærm, indstillingen gælder for | Startværdi
--- | ---
Faktorindstillingsskærm på basisskærmen i kopifunktion | Faktor 100 %
Belysningsindstillingsskærm på basisskærmen i kopifunktion | Belysningsniveau: 3 (middel)
Belysningsjusteringsskærmen på basisskærmen for fax-, internetfax- og netværksscanningsfunktionerne
Belysningsjusteringsskærmen i Scan til HDD i dokumentarkiveringsfunktion

###### Tastlyd ved start

Når du angiver eksponeringen på skærmen til justering af eksponering for hver funktion, lyder der en biplyd tre gange, når referenceværdien er nået.

###### Indstilling af automatisk sletning

Tiden, indtil automatisk sletning aktiveres, kan indstilles til et hvilket som helst antal sekunder fra 10 til 240 i intervaller af 10 sekunder.
Hvis maskinen ikke bruges i den tidsperiode, der er angivet her, vil funktionen for automatisk sletning rydde alle valgte indstillinger, og skærmen skifter tilbage til basisskærmen i kopifunktion eller jobstatusskærmen.

###### Annuller timer

Bruges til at deaktivere funktionen for automatisk sletning.

###### Indstilling af tid for visning af meddelelser

Den tid, meddelelser vises i berøringspanelet (tiden indtil en meddelelse ryddes automatisk) kan indstilles til et antal sekunder fra 1 til 12.

###### MFP Indstilling Af Vis Sprog

Det sprog, der vises på berøringspanelet, kan ændres til ethvert andet sprog.
Når brugeradgang er aktiveret, og et displaysprog er angivet i favoritbetjeningsgruppen, gives der prioritet til displaysprogindstillingen.

###### Indstilling af standardvisning

Angiv den skærm, der vises efter automatisk sletning og login.
Du kan vælge mellem kopi, e-mail, netværksmappe, FTP/desktop, internetfax, fax, dataindtastning, adressebog, dokumentarkivering, hjemmeskærm eller Sharp OSA-skærmen*.
* Når programkommunikationsmodulet er installeret.

###### Vis favoritmenuer som standard

Du kan angive at vise "Foretrukne" først under valg af funktion.

###### Vis handlingspanel som standard

Angiv, om handlingspanelet skal vises på skærmen.

###### Deaktivering af jobprioritering

Jobprioriteringsfunktionen kan deaktiveres. Derefter vil tasten [Prioritet] ikke blive vist på jobstatusskærmen.

###### Frakoble univ. bakkeprint

Denne indstilling bruges til at deaktivere univ. bakkeprint (udskrivning af andre job før et job, der er blevet stoppet*, fordi det papir, der skal bruges til jobbet, ikke findes i nogen af bakkerne).
* Dette omfatter ikke tilfælde, hvor maskinen løb tør for papir, mens jobbet var i gang.

###### Skift visning af antal sæt for jobstatus

Vælg, om antallet af igangværende sæt eller resterende sæt skal vises som status.

###### Indstil. af tastfunktion

Denne indstilling bestemmer, hvor længe der skal trykkes på en tast i berøringspanelet, før indtastningen registreres. Tiden kan indstilles fra 0 til 2 sekunder i intervaller af 0,5 sekunder.
Ved at forlænge tiden kan indtastning undgås, hvis der trykkes på en tast ved et uheld. Vær imidlertid opmærksom på, at jo længere den indstillede tid er, jo mere omhyggelig skal du være, når du trykker på tasterne for at være sikker på, at indtastningen registreres.

###### Bloker auto. gentagelse af tast

Bruges til at deaktivere tastgentagelse.
Tastgentagelse betyder, at en indstilling ændres løbende, ikke kun hver gang der trykkes på tasten, men mens der trykkes på tasten.

###### Registreringstid for lange tastetryk

Vælg, hvor længe der skal trykkes på en tast, før det registreres som et langt tastetryk.

###### Interval for dobbelttryk

Vælg et interval for, hvornår dobbelttryk registreres.

###### Deaktivering af justering af ur

Deaktiverer funktion til ændring af dato og tid.

###### Deaktivering af omslag/skilleark

Deaktiverer funktioner til brug af omslag og skilleark.

###### Deaktiver manuel finishing

Deaktiverer Manuel færdiggørelse, når en inserter er installeret.

###### Angiv tastaturprioritet

Vælger, om softwaretastaturet eller et eksternt tastatur bruges til indtastning af tegn, hvis det eksterne tastatur er tilsluttet.

###### Vis aktuel sti i Systemindstillinger

Når maskinens Indstillingsfunktion bruges, vises menuplaceringen hierarkisk øverst på berøringspanelet.

###### Anvend link til aktuel sti

Hvis "Vis aktuel sti i Systemindstillinger" er slået TIL, anvendes linket for den aktuelle sti.

###### Oprindelig originaloptællingsindstilling

Angiver, om "Originaltælling" i Andet er aktiveret i hver funktion.

Funktion | Funktionstyper
--- | ---
Kopi | Kopi
Send image | Scanner Internetfax FAX Dataindtastn.
Dokument Arkivering | Scan til HDD Scan til ekst. hukom. enhed

###### Saml 10-tastnummer i stigende rækkefølge fra øverste venstre

Ordner numeriske taster i faldende rækkefølge fra øverste venstre position.

###### Vis indstilling for mønster, MFP

Vælg et farvemønster i berøringspanelet blandt syv farvemønstre.
Der vises et eksempel på den valgte skabelon.

### Indstilling af forhåndsvisning

###### Indst. for tjek af modt. billeddata

Vælg, om der skal vises et eksempelbillede af modtagne faxer og internetfaxer.
Dette vises, når et faxudvidelsessæt eller internetfaxudvidelsessæt er installeret.

###### Standard liste/Miniaturevisning

Fax/i-Fax-modtagelsesdata: Vælg, om standardvisningsformatet for skærmen med listen over modtagne faxer/i-faxer skal være liste- eller miniatureformat.

###### Genfind fil i dokumentarkivering

- Hovedmappe/hurtigfilmappe: Vælg, om standardvisningsformatet for skærmene med hovedmappen til dokumentarkivering og den midlertidige mappe skal være liste- eller miniatureformat.
- Brugerdefineret mappe: Vælg, om standardvisningsformatet for skærmen med den brugerdefinerede mappe til dokumentarkivering skal være liste- eller miniatureformat.

### Indstilling af fjernbetjening

Konfigurer indstillinger til fjernbetjening af maskinen fra en pc, der er tilsluttet det samme netværk.

###### Fjernbetjening – software

- Betjeningsrettigheder: Anvendes, når fjernsoftware bruges til fjernbetjening af maskinen.
- Vis skærm til indtastning af adgangskode: Når der bruges fjernsoftware til fjernbetjening af maskinen, kan du vælge, at der åbnes en skærm til indtastning af adgangskode på maskinen, på pc'en eller begge steder.

###### Betjening fra specificeret pc

- Betjeningsrettigheder: Anvendes til at tillade fjernbetjening af maskinen fra en angivet computer.
- Værtsnavn eller IP-adressen for pc: Indtast værtsnavnet eller IP-adressen for den pc, der skal tilsluttes maskinen. Indtast maks. 127 tegn.
- Vis skærm til indtastning af adgangskode: Når en angivet computer bruges til fjernbetjening af maskinen, kan du vælge, at der åbnes en skærm til indtastning af adgangskode på maskinen, på computeren eller begge steder.

###### Betjening af bruger med adgangskode

- Betjeningsrettigheder: Anvendes til at tillade, at en bruger, som har en adgangskode, kan fjernbetjene maskinen. Kontakt en servicetekniker for at få oplysninger om adgangskoden.
- Vis skærm til indtastning af adgangskode: Når en bruger, der har en adgangskode, fjernbetjener maskinen, kan han eller hun få vist en skærm til indtastning af adgangskode på maskinen, computeren eller begge steder.

### Cookie-indstilling

Angiv om cookies, der skal bruges ved anvendelse af Sharp OSA eller visning af websider, skal gemmes eller slettes.
Hvis "Gem ikke cookie" er valgt, slettes modtagne cookies efter brug.

## Indstilling for soft.-tast., skabelon

Registrer en tekst, som du bruger ofte, når du indtaster en adresse eller et domænenavn på forhånd. Indtast maks. 16 tegn.

## Indstilling af tilpassede taster

Tildel hyppigt brugte funktioner til genvejstaster. De vil blive vist på foretrukne skærmen i basisskærmen for hver funktion. Vælg funktionen til tilpasning af tastindstilling ved at klikke på fanen "Kopi", "Scan", "Internet-fax", "Fax" eller "Dataindtastn.", og indstil tilpasningen af taster.
Indstil feltet "Skjul" til , hvorefter du kan indstille de tilpassede taster.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tilpassede taster 1 til 40 | Indtast et navn for den tilpassede tast (maks. 20 tegn).
Element | Vælg den funktion, som du vil tildele tasten. Hvilke funktioner der kan vælges varierer alt afhængigt af funktionen.
Retur til standarder | De valgte foretrukne indstillinger sættes tilbage til fabriksstandardindstillingerne.

Det kan kun konfigureres i Indstillingsfunktion (webversion). Det kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.

## Indstilling for forside

Du kan konfigurere den startskærm, der vises, når der klikkes på knappen [startskærm].
Det kan kun konfigureres i Indstillingsfunktion (webversion). Det kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.
Når der klikkes på et navn, vises hovedlagerskærmen.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

### "Punkt"-fanen

Element | Beskrivelse
--- | ---
Forsidetaster 1 til 60 | Indstil rulletasterne øverst på hjemmeskærmen. Når der trykkes på et navn, vises hovedlagerskærmen.
Faste taster 1 til 10 | Indstil de rulletaster, der altid vises nederst på hjemmeskærmen. Når der trykkes på et navn, vises hovedlagerskærmen.
Skabelon | Vælg et af seks mønstre. Tastlayoutet for det mønster, der er valgt med [Tastlayout for skærm], vises.

### "Billede"-fanen

Element | Beskrivelse
--- | ---
Baggrundsbillede | Viser filnavnet for det valgte baggrundsbillede. Klik på tasten [Skift] for at skifte billeder.

Til toppen