# INDTASTNING AF ET DESTINATIONSNUMMER VHA. DE NUMERISKE TASTER

Brug taltasterne til at indtaste et destinationsfaxnummer.

## Betjening

1. #### Tryk på taltasterne for at indtaste et destinationsfaxnummer

   Tryk på , hvis du vil vælge flere adresser, og indtast nummeret til den næste adresse.
   Hvis du indtaster forkert nummer: Tryk på tasten [C] for at fjerne nummeret og indtast det rigtige nummer.

   ###### Sådan indsættes en pause mellem cifrene i nummeret:

   Indsæt en pause efter det tal, der bruges til at ringe ud fra en omstilling (for eksempel efter "0"), eller efter landekoden ved opkald til et udenlandsk nummer.
   Tasten [Pause] vises på det numeriske tastatur, når destinationsfaxnummeret indtastes.
   Tryk på tasten [Pause] for at indsætte en bindestreg (-).

   ###### Hvis du vil annullere omstillingsindstillingerne* midlertidigt, når du sender en fax:

   Tryk på tasten [R], inden du indtaster faxnummeret.
   * Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande og områder.
   Sådan indstilles pausens længde:
   Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstilling af pausetid].

Til toppen