# INDSTILLINGER FOR PAPIRBAKKE

Disse indstillinger angiver den automatiske bakkeskiftefunktion samt papirtype og -størrelse for hver papirbakke.

### Auto-skuffeskift

Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer denne indstilling, om en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype skal vælges automatisk, og om udskrivning skal fortsætte.

### Indstillinger for hver bakke

Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirbakke.
Når der trykkes på et bakkenavn, vises bakkeregistreringsskærmen.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Vælg en papirtype, der skal lægges i bakken. De papirtyper, der kan vælges, varierer for hver papirbakke. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Se "Papirtyperegistrering" for at indstille en brugerdefineret type.
Størrelse | Vælg papirstørrelsen på listen. De papirstørrelser, der kan vælges, varierer alt efter bakken. De størrelser, der kan vælges, kan også være begrænset af den papirtype, der er valgt ovenfor. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Hvis den ønskede størrelse ikke er vist på listen, skal du vælge [Direkte indtastning] og indtaste størrelsen direkte (kun for den manuelle feeder). Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger".
Fødning af godkendt job | Vælg de funktioner, der kan bruges. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal bruges med den valgte bakke, skal du deaktivere funktionen. Når "Type" er en anden end almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugerdefineret type, kan [Fax] og [Internetfax] ikke vælges.
Check for dobbeltindføring | Vælg, om der skal checkes for dobbeltindføring. Dette vises ikke på MX-M904.

- Hvis den papirstørrelse, der er angivet her, er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, kan der opstå problemer eller papirstop ved udskrivning.
  Se "FØR BRUG AF MASKINEN" for at ændre papirstørrelsen i en bakke.
- Papiregenskaber, som f.eks. "Fastsat papirside", indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm.
- Hvis du har valgt [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af bakkeindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator), kan du ikke konfigurere bakkeindstillingerne (undtagen for den manuelle feeder).

###### Bakkeindstillinger

Papirbakke | Papirtype | Størrelse | Check for dobbeltindføring*1
--- | --- | --- | ---
Bakke 1 | Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype | A4, letter (8-1/2" × 11") Skift til størrelse B5 skal udføres af en servicetekniker. | Deaktiver
Bakke 2 | A4, letter (8-1/2" × 11") | Deaktiver
Bakke 3 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2, brugertype | Auto-AB (A3W, A4W*3, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Bakke 4 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2, brugertype | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-Inch, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Etiket | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Deaktiver
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Deaktiver
Fanepapir | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")) | Deaktiver
Bakke 5 (når MX-LC12 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2 | A4, B5, 8-1/2" ｘ 11" | Deaktiver
Bakke 5 (når MX-LCX3 N er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2 | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R) | Deaktiver
Bakke 5 (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2, kraftigt papir 3*2, tyndt papir, blankt papir, brugertype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*3, B5, B5R*3), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-Inch, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktiver
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Bakke 6 (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2, kraftigt papir 3*2, kraftigt papir 4*2, tyndt papir, fanepapir, transparent, blankt papir, mærkater, brugertype | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret). | Deaktiver
Bakke 7 (når to bakker med stor kapacitet er installeret) | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret). | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret). | Deaktiver
Bakke 8 (når to bakker med stor kapacitet er installeret) | Samme som for bakke 6 (når MX-LC13 er installeret). | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret). | Deaktiver
Manuel feeder (på maskinen) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2, kraftigt papir 3*2, kraftigt papir 4*2, tyndt papir, blankt papir, brugertype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-Inch, 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Etiket | Samme som for bakke 4
Manuel feeder (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*1, tyndt papir, transparent, brugertype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktiver
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Inserter (øverste) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*2, kraftigt papir 2*2, brugertype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, B5, B5R, A5R) Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13"-1/2*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Inserter (nederste) | -

*1 Dette vises ikke på MX-M904.
*2 Kraftigt papir 1: 106 g/m2 til 176 g/m2
Kraftigt papir 2: 177 g/m2 til 220 g/m2
Kraftigt papir 3: 221 g/m2 til 256 g/m2
Kraftigt papir 4: 257 g/m2 til 300 g/m2
*3 Den størrelse, der automatisk registreres, indstilles i "Vælg lignende størrelser for autodetekt" (se nedenfor).

### Vælg lignende størrelser for autodetekt

"Vælg lignende størrelser for autodetekt" anvendes til at vælge den papirstørrelse, der automatisk registreres fra lignende størrelser under automatisk registrering af papirstørrelse.
Tryk på tasten [Valg af lign. størrelse] for at få vist skærmen Vælg lignende størrelser for autodetekt.
Når en papirstørrelse vælges, registreres alle papirstørrelser som den valgte.

Bakke | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Bakke5/bakke 6 (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Bakke7/bakke 8 (når bakkerne med stor kapacitet er installeret)
Manuel feeder (på maskinen) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Manuel feeder (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inserter (øverste) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inserter (nederste)

## Registrering af skræddersyet størrelse (bypass)

### Specialbakke

Hvis du ofte bruger en papirstørrelse i den manuelle feeder, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd.
Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Der kan registreres op til syv papirstørrelser.
Tryk på tasten ([Brugerdef. 1] til [Brugerdef. 7]), hvor du vil registrere eller ændre en papirstørrelse, hvorefter registreringsskærmen vises.
Vælg, om du vil indtaste størrelsen i mm ("Størrelsesindtastning-AB") eller tommer ("Størrelsesindtastning-inch"), og angiv derefter papirets X- og Y-mål.

###### Liste over opsætningselementer

Tomme-valg | Papirbakkens placering | Indstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesindtastning-AB | Installeret i maskinen | X-akseretning: 182 mm til 457 mm Y-akseretning: 100 mm til 305 mm
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 140 mm til 470 mm Y-akseretning: 100 mm til 320 mm
Størrelsesindtastning-inch | Installeret i maskinen | X-akseretning: 7-1/5" til 18" Y-akseretning: 4" til 12"
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 5-1/2" til 18-1/2" Y-akseretning: 4" til 12-1/2"

### Bakke4, bakke med stor kapacitet (MX-LC13)

Hvis du ofte bruger en papirstørrelse, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd. Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Dette kan gøre i [Bakkeindstillinger] på betjeningspanelet. Tryk på [Dir. indtastn.] i fanen [Størrelse] for at registrere papirstørrelsen. Vælg derefter, om du vil indtaste størrelsen i mm ("Størrelsesindtastning-AB") eller tommer ("Størrelsesindtastning-Inch"), og angiv papirets X- og Y-mål.

###### Liste over opsætningselementer

Tomme-valg | Papirbakkens placering | Indstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesindtastning-AB | Bakke 4 | X-akseretning: 148 mm til 457 mm Y-akseretning: 100 mm til 305 mm
Bakker med stor kapacitet | X-akseretning: 180 mm til 470 mm Y-akseretning: 180 mm til 320 mm
Størrelsesindtastning-inch | Bakke 4 | X-akseretning: 5-7/8" til 18" Y-akseretning: 4" til 12"
Bakker med stor kapacitet | X-akseretning: 7-1/5" til 18-1/2" Y-akseretning: 7-1/5" til 12-1/2"

Til toppen
s