# INDSTILLING AF STRØMSTYRING

Automatisk slukning kan aktiveres eller deaktiveres, og energisparesystemet kan indstilles.
Denne funktion nedsætter dine strømudgifter samtidigt med, at den hjælper med til at spare på de naturlige ressourcer og mindske forureningen.

### Indstilling af energisparesystem

Tiden, til energisparesystemet aktiveres, kan indstilles til et antal minutter fra 1 til 240.
Energisparesystemet aktiveres, når den indstillede tid udløber efter udskrivning, og der ikke foretages yderligere handlinger.
Vælg den tid, der passer bedst til behovene på din arbejdsplads.
Paneldisplayet kan slukkes i energisparesystemet.
Energisparesystemet kan ikke deaktiveres.

### Aktiver automatisk slukkefunktion, så snart det fjernsendte job er fuldført.

Når maskinen afslutter et udskriftsjob, som er modtaget fra pc'en, eller udkaster modtagne faxdata, vender maskinen straks tilbage til Auto-sluk-funktion.

### Fastsæt overføringstid.

Overføringstiden for automatisk slukning er fast.
Når denne indstilling aktiveres, deaktiveres indstillingen [Rediger overføringstid efter klokkeslæt.].
Hvis automatisk slukning deaktiveres, deaktiveres den tid, du har indstillet her.

### Rediger overføringstid efter klokkeslæt.

Denne funktion styrer overgangen til Auto-sluk-funktion optimalt for hvert tidsrum ved at analysere brugen af maskinen baseret på joblogs, der er indhentet i løbet af en 4-ugers periode.
Når denne indstilling aktiveres, deaktiveres indstillingen [Fastsæt overføringstid].

- Sider tælles for hver papirstørrelse separat.
- Når der var slukket for maskinens strømforsyning, var der intet job i løbet af denne tid.

- Indstillingerne for styring af billedoverførsel ændres ikke.
- Dette er ikke tilknyttet tænd/sluk-skemaet. Hvis de begge er aktiveret, har indstillingerne for tænd/sluk-skemaet forrang.

###### Overgangstid til energisparefunktion og funktion til automatisk slukning

Mønster | Overføringstid | Gennemsnitlig udskrivning i timen*
--- | --- | ---
Funktion1 (Jobstartprioritet1) | Efter 1 time | 1000-
Funktion2 (Jobstartprioritet2) | Efter 30 minutter | 250-999
Funktion3 (Energisparefunktionsprioritet1) | Efter 5 minutter | 60-249
Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2) | Efter minimumtidsrummet | -59
Slumretilstand | Lavt niveau : Maskinen skifter energisparefunktion, men det tager lidt tid for den at restituere sig. Hurtig opvågning: Strømværdien stiger med en bestemt værdi i forhold til Lavt niveau, men giver en hurtigere restitution. | -

* Fabriksstandardindstilling

### Auto

Denne funktion styrer strømmen optimalt for hvert tidsrum ved at analysere brugen af maskinen baseret på joblogs, der er indhentet i løbet af et vist tidsrum.
Hvis maskinen ikke har 4-ugers joblogoplysninger, går maskinen i skabelon2 (Funktion3 (Energisparefunktionsprioritet1) mellem kl. 8:00 og 18:00). Derefter går den i Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2).

### Manuelt

Du kan indstille et mønster for hver tidsramme.
Maskinen har allerede skabelonen med 3 mønstre. Energisparefunktionsmønsteret kan tilføjes til "Originaløkomønstre 1 til 4".

###### Skabelon med tre mønstre

Skabelon | Mønster | Funktionsbeskrivelse
--- | --- | ---
Skabelon 1 | Kun "Energisparefunktionsprioritet 2" | Maskinen kører hele tiden i "Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2)".
Skabelon 2 | 8:00-18:00 "Energisparefunktionsprioritet 1" | Maskinen kører i "Funktion3 (Energisparefunktionsprioritet1)" mellem 8 og 18 og i "Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2)" resten af tiden.
Skabelon 3 | 8:00-18:00 "Jobstartprioritet 1" | Maskinen kører i "Funktion1 (Jobstartprioritet1)" mellem 8 og 18 og i "Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2)" resten af tiden.

## Driftsindstillinger for specifik dato

Du kan konfigurere en dag, hvor du skal udføre usædvanligt mange udskriftsjob eller andre specielle funktioner, som "specifik dato" og indstille et specifikt energisparemønster, der udelukkende gælder for den dag.
Disse indstillinger for specifik dato udføres på den dag, der er konfigureret som den specifikke dato, uanset indstillingen for overgangstid til automatisk slukning (aktiveret eller deaktiveret).

### "Specifik dato"-fanen

Der kan konfigureres op til 7 specifikke datoer. Konfigurer specifikke datoer, det energisparemønster, du vil anvende, og funktionen på den specifikke dato, hvis den finder sted på en feriedag.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Datoindstilling | Konfigurer den dato, hvor du vil bruge maskinen med et bestemt mønster. Vælg en dag mellem 1 og 31 i Hver måned eller Udgangen af hver måned.
Anvendt energispareindstilling | Vælg det energisparemønster, du vil anvende. Brug "Mønster"-fanen for at angive detaljerne for energisparemønsteret.
Feriedrift | Konfigurer, hvordan maskinen skal arbejde, hvis den forudindstillede specifikke dato falder på en feriedag. Brug "Ferie"-fanen til at angive dagen som feriedag.

- Hvis en oprindeligt angivet specifik dato falder sammen med en, der flyttes, fordi den falder på en feriedag, prioriteres den først indstillede.
- Hvis specifikke datoer konfigureres på samme dato, anvendes de i stigende rækkefølge mellem 1 og 7 (numre på specifikke datoer).

### "Mønster"-fanen

Denne fane anvendes til konfiguration af detaljerne for et energisparemønster.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Energisparefunktion | Vælg et specifikt datomønster, du vil angive.
Skift mønsternavn | Indtast et mønsternavn, hvis du vil ændre navnet på et specifikt datomønster.
Mønster, der skal redigeres | Vælg et kildemønster, når du opretter et mønster med brug af et lagret eller forudindstillet mønster.
Tilføj nyt skema. | Tilføj et skema.

### "Ferie"-fanen

Angiv en feriedag. Den dag, du angiver som feriedag, kan ikke være en specifik dato.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Ferieliste | Når du trykker på denne indstilling, vises de datoer og dage i ugen, der er indstillet som ferie for to år.
Ugedag | Brug denne indstilling til at angive en feriedag med brug af ugedag.
Indstillingsperiode | Brug dette for at angive en feriedag med brug af en dato. "Endeligt registreret tidspunkt" viser, når feriedagen, der er lagret med Indstillingsperiode, er lagret.

Til toppen