# ANGIVELSE AF KOMMUNIKATIONSTIDSPUNKT (TIMER)

## Oversigt

Du kan angive et tidspunkt, hvor en transmission eller rundsendingstransmission automatisk vil finde sted.
Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udføre bestilte transmissioner, rundsendingstransmissioner eller andre transmissioner, når du er fraværende eller om natten eller på andre tidspunkter, når telefontaksterne er lave. Der kan også angives en timerindstilling for pollingmodtagelse, så du kan modtage en faxmeddelelse, når du ikke er til stede.

- Hvis der er en anden transmission i gang på det angivne tidspunkt, begynder timertransmissionen, når denne transmission er afsluttet.
- Der kan kun gemmes én timerpolling ad gangen. Angiv timeren for seriel polling for at modtage data fra flere destination via polling.
- Indstillinger, der er valgt til en timertransmission (belysning, opløsning, andre funktioner osv.), slettes automatisk efter afslutning af transmissionen. (Men hvis dokumentarkiveringsfunktionen bliver brugt, gemmes det scannede originalbillede og indstillingerne på den integrerede harddisk.)
- Hvis et job, der er planlagt til timertransmission, prioriteres på jobstatusskærmen, annulleres timeren. Transmissionen begynder så snart, det job, som er i gang, er afsluttet.
  - AFSENDELSE AF EN FAXMEDDELELSE MED PRIORITET, SELVOM DEN ER RESERVERET SENERE
- Tidspunktet kan angives i op til en uge i forvejen.
- Andre handlinger kan udføres efter indstilling af en timertransmission.
- Du kan slette en timertransmission på jobstatusskærmen.

- Når der er indstillet en timertransmission, skal hovedafbryderen blive stående på "". Transmissionen finder ikke sted, hvis status er "" på det angivne tidspunkt.
- Når der udføres en timertransmission, skal du scanne originalen over i hukommelsen, når du indstiller transmissionen. Du kan ikke efterlade dokumentet i dokumentfeederbakken eller på glaspladen, og så få det scannet på det reserverede tidspunkt for transmissionen.
- Der kan gemmes op til 100 timertransmissioner på en gang.
- Denne funktion kan ikke bruges i direkte transmissionsfunktion, eller når højttaleren anvendes til opkald.

## Betjening

1. #### Placer originalen

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - INDTASTNING AF ET DESTINATIONSNUMMER VHA. DE NUMERISKE TASTER
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Timer]

4. #### Tryk på tasten [On]

5. #### Angiv en dato, og angiv derefter klokkeslættet (timer og minutter) i 24-timers format

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   - Tryk på de områder, der viser hhv. time og minut, og indtast værdierne med de numeriske taster. Eller tryk på for at indtaste størrelsen.
   - Indstillingen viser den aktuelle tid. Hvis tiden er forkert, kan du trykke på tasten [CA] for at annullere handlingen. Ret tiden i indstillingsfunktionen, og udfør derefter fremgangsmåden for timertransmission igen.

   ###### Sådan annulleres timertransmissionsindstillingen:

   Tryk på tasten [Fra].

   ###### For at indstille dato og tid på maskinen:

   Vælg [Systemindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstil ur] i "Indstillingsfunktion".
   Hvis [Deaktivering af justering af ur] er aktiveret, kan dato og klokkeslæt ikke ændres. Vælg da [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)", og vælg [Driftsindstillinger] for at deaktivere indstillingen [Deaktivering af justering af ur].

6. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen er færdig, og maskinen venter på transmission.
   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start], når du har kontrolleret eksempelbilledet.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.
   Originalen scannes ind i hukommelsen. Originalen kan ikke scannes på et angivet tidspunkt.

Til toppen