# FINISHER (100-ARKS-HÆFTNING)

## Oversigt

Denne del omfatter offset-funktionen, der udskriver sorteret papir med hvert sæt papir forskudt, og hæftesorteringsfunktionen, der hæfter hvert sæt udskrifter.
Hvis et hullemodul også er installeret, kan der laves huller i det udskrevne papir.

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Hæfteenhed
Denne danner stakke af papir, der skal hæftes.
×
Udkastbakke
Hæftet papir og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud ved udskrivning af papir i store størrelser (størrelserne A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 13").
×
Toplåge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Forside
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.

- Læg ikke tunge ting på finisheren og tryk ikke ned på finisheren (100-siders hæftning).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- En finisher (100-siders hæftning) kan ikke være installeret samtidig med en ryghæftningsfinisher.

### Forsyninger

Finisheren (100-siders hæftning) kræver denne hæftningskassette:
Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette × tre kassetter) MX-SCX2

### Udskiftning af indsatsen

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Klem sammen på de grønne dele på holderen til hæftningskassetten og træk holderen op og derefter ud

3. #### Fjern den tomme hæftningskassette

   Hvis der er flere hæfteklammer i, kan hæftningskassetten ikke tages af.

4. #### Sæt en ny hæftningskassette i holderen

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

5. #### Sæt en hæftningskassette i

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

6. #### Luk frontklappen

   Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.

### Bortskaffelse af hæfteklammeaffald

Der produceres hæfteklammeaffald, når finisheren bruges til hæftning.
Hæfteklammeaffaldet opsamles i boksen til hæfteklammeaffald.
Følg nedenstående procedure, når hæfteklammeaffaldet skal kasseres.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i fligen på boksen til hæfteklammeaffald, træk forsigtigt boksen ud og kassér hæfteklammeaffaldet

   - Put ikke fingrene ned i boksen til hæfteklammeaffald. Hæfteklammerne kan stikke og rive fingrene.
   - Lad være med at smide hæfteklammeaffaldet ud i en plastikpose. Hæfteklammerne kan lave huller i posen.

3. #### Sæt boksen til hæfteklammeaffald i igen

   Sørg for, at boksen sættes korrekt i igen.

4. #### Luk frontklappen

Til toppen