# AFSENDELSE AF EN FAX I INTERNETFAXFUNKTION

## Oversigt

Transmitterer en fax i internetfaxfunktion. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at udføre en direkte transmission via Direkte SMTP.

- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og scanningen standser.
- Den angivne tekst kan indsættes automatisk efter brødteksten i en e-mail som en sidefod.

Hvis en standardadresse er konfigureret med brug af "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Standardadresse] → [Standardadresseindstilling], kan funktionen ikke ændres, eller en destination kan ikke ændres eller tilføjes.
For at skifte til internetfaxfunktion skal du trykke på tasten [Fortryd] på berøringspanelet og derefter udføre transmissionsproceduren.

- ###### Sådan indstilles detaljerne for en sidefod i en e-mail:

- Vælg [Programindstillinger] → [Netværksscannerindstillinger] → [Administrationsindstillinger] → [Mail Sidefod Registrering] i "Indstillingsfunktion (administrator)". Indtast op til 900 tegn. (Den tilføjede tekst er ikke inkluderet i det maksimale antal tegn, der kan indtastes i e-mail-brødteksten).

- ###### Sådan angives det, om der skal føjes en sidefod til e-mailen:

- Vælg [Programindstillinger] → [Netværksscannerindstillinger] → [Administrationsindstillinger] → [Tilføj automatisk en sidefod til mailbrødtekst] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Placer originalen

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE
   Originaler i størrelsen A4, B5R og A5R (8-1/2" × 11" og 5-1/2" × 8-1/2R) drejes 90 grader og sendes hhv. i retningerne A4R, B5 og A5 (8-1/2" × 11"R og 5-1/2" × 8-1/2).
   (Drejet afsendelse er ikke muligt ved originaler med størrelsen A4R, B5 eller A5 (8-1/2" × 11"R eller 5-1/2" × 8-1/2")).

   Placer originaler i størrelse A5 (5-1/2" × 8-1/2") i stående (lodret) retning.
   Hvis de placeres i liggende (vandret) retning, registreres en forkert størrelse.
   Hvis originalen er i A5R-størrelse (5-1/2" × 8-1/2"R), skal du indtaste originalstørrelsen manuelt.
   - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG
   Ikonet vises på one-touch-taster, hvori internetfaxadresser er gemt.
   Tryk på tasten [Andet], tasten [Indstillinger for afsendelse] og den tilhørende indtastningsboks for at ændre [Emne], [Filnavn] eller [Brødtekst].
   - ÆNDRING AF EMNE, FILNAVN OG BRØDTEKST

3. #### Tryk på tasten [Original], og tryk på tasten "Billedretning" med den samme retning som det originale billede

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   - Du kan ændre belysning, opløsning, filformat, farvetilstand og andre indstillinger. Se følgende.
   - - AUTOMATISK SCANNING AF BEGGE SIDER AF EN ORIGINAL
     - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
     - ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER
     - ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE
     - ANGIVELSE AF SCANNEBELYSNING OG ORIGINALBILLEDTYPE
     - ANGIVELSE AF SCANNEOPLØSNING
     - SCANNE- OG DATAINDTASTNINGSFUNKTIONER
     - INTERNETFAXFUNKTION
     - ÆNDRING AF FARVETILSTANDSINDSTILLING
   - Hvis du trykker på tasten [Andet], kan du konfigurere forskellige funktioner, f.eks. sende to originalsider kollektivt som ét ark eller originalsider med forskellige størrelser.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   - Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før en fax sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   - Når alle originaler er blevet scannet, vises "Jobbet er gemt." sammen med et jobkontrolnummer. Dette nummer registreres i transaktionsrapporten og aktivitetsrapporten for billedafsendelse og kan anvendes til kontrol af faxjob.
   - - UDSKRIVNING AF AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILLEDAFSENDELSE
   - Tryk på tasten [Funkt. kontrol] for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver originalside, der scannes.
     Når "Multiformat" eller "Kortformat" er valgt i Andet, kan du dog kun ændre belysning, når du scanner en originalside med lige numre.

Til toppen