# INSERTER

## Oversigt

Der kan ilægges forsider og skilleark, som skal indlægges ved udskrevne ark.
Hvis du bruger manuel finishing, kan du indføre papiret direkte i finisheren (100-siders hæftning) eller ryghæftningsfinisheren (100-siders hæftning) for at hæfte, hulle eller folde papiret.
Du finder detaljerede informationer om papir, der kan lægges i inserteren, i afsnittet om inserterens specifikationer i "Kortfattet startvejledning".

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Papirbakke (øverste/nederste)
Isæt papir eller trykt papir. Maksimalt 200 ark papir kan lægges i hver bakke.
×
Udtræk af manuel feeder
Brug udtrækket, hvis du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
×
Papirstyr
Tryk på låsearmen for at justere til papirstørrelsen.
×
Låge til papirindsættelsesenhed
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Frontlåge til papiroverførselsenhed
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Bageste låge til papiroverførselsenhed

Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.

×
Låge

Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.

Til toppen