# KONTROL AF ANTALLET AF SCANNEDE ORIGINALARK (ORIG. TÆLLING)

## Oversigt

Tæller antallet af scannede originalark og viser antallet før transmission.
Ved at kontrollere antallet af scannede originalark før transmission kan transmissionsfejl undgås.

- Det antal, der vises, er antallet af scannede originalark, ikke antallet af scannede originalsider. Når en 2-sidet original sendes, vises tallet "1" for eksempel for at angive, at der er sendt ét originalark, ikke "2" for at angive forside og bagside.
- Indstillingen bør aktiveres separat for hver funktion.

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Oprindeligt antal]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen for original tælling:

   Tryk på tasten [Originaltælling] for at fjerne markeringen.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før en fax sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

5. #### Når scanningen er afsluttet, skal du kontrollere antallet af originalark

6. #### Tryk på [OK] for at starte transmission

   ###### Hvis det viste antal originalark afviger fra det faktiske antal ark:

   Tryk på tasten [Annuller], og tryk derefter på tasten [OK] på meddelelsesskærmen for at slette alle scannede data. Scan indstillinger og destinationsindstillinger slettes ikke. Læg originalarkene i dokumentfeederbakken igen, og tryk på tasten [Start] for at scanne igen.

Til toppen