# INTERNETFAXFUNKTION

## Oversigt

Du er begrænset til at vælge et filformat (som f.eks. filformat og komprimeringssystem) ved afsendelse af et scannet billede i internetfaxfunktion.
Filformatet for afsendelse af en internetfax er normalt indstillet til [TIFF-F]. Hvis destinationens internetfaxmaskine ikke understøtter fuld funktion (den understøtter kun enkel funktion), skal du vælge [TIFF-S].
Når [TIFF-S] er valgt, begrænses transmissionsindstillingerne på følgende måde:

- Opløsning: Valgene er [200x100dpi] og [200x200dpi].
  Hvis [TIFF-S] er valgt, efter at [200X400dpi], [400X400dpi] eller [600X600dpi] er valgt, ændres opløsningen automatisk til [200X200dpi].
- Afsendelsesstørrelse: Altid A4R (8-1/2" × 11"R).
  Hvis en størrelse større end A4 (8-1/2" × 11") scannes, reduceres størrelsen automatisk til A4R (8-1/2" × 11"R). Når dette format er indeholdt i en rundsendingstransmission, sendes billedet til alle destinationer i A4R (8-1/2" × 11"R).
- Andet: Når der er valgt en forholdsindstilling, og originalstørrelsen er indtastet, kan Flersidet scan, Kortformat, 2-i-1, 4-i-1 eller Original m. blandet størrelse ikke anvendes.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Filformat]

2. #### Tryk på tasten [TIFF-S] eller tasten [TIFF-F]

   Hvis du valgte [TIFF-F], skal du vælge komprimeringstypen.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

Til toppen