# FØR BRUG AF NETVÆRKSSCANNEREN

## Oversigt

Hvis udvidelsessættet til fax er installeret, kan du sende og modtage faxmeddelelser.
Forbind telefonlinjen og indstil telefonlinjetype for at bruge maskinen som telefax.

### Forbindelse til telefonlinjen

Sæt stikket i den ene ende af telefonledningen ind i telefonstikket (LINE) på maskinen som vist og sæt det andet stik ind i telefonstikket i væggten.
Brug den medfølgende telefonledning.

### Kontroller, at hovedafbryderen er i position ""

Når strømindikatoren lyser, er hovedafbryderen i position "". Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du sætte hovedafbryderen i position "" og trykke på knappen [STRØM] på betjeningspanelet.

Sluk ikke på hovedafbryderen, hvis faxfunktionen skal bruges, og især ikke, hvis modtagelse eller tidsindstillet transmission finder sted om natten.

### Kontrol af dato og tid

Kontroller, at den korrekte dato og tid er indstillet på maskinen.

###### For at indstille dato og tid på maskinen:

Vælg [Systemindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstil ur] i "Indstillingsfunktion".
Hvis [Deaktivering af justering af ur] er aktiveret, kan dato og klokkeslæt ikke ændres. Vælg da [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)", og vælg [Driftsindstillinger] for at deaktivere indstillingen [Deaktivering af justering af ur].

### Lagring af afsenderfaxnummer

Du kan lagre en afsenders navn i [Afsendernavn] og et faxnummer i [Faxnr.]. Husk, at konfigurere denne information, da den kræves for kommunikation.

###### Sådan gemmes afsenders navn og adresse:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Konfig. af eget navn og destination] → [Afsenders dataregistrering] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

### Lagring af destinationsadresser for hver scanningsfunktion i adressebogen

Det er en god idé at lagre adresser i adressebogen, inden faxfunktionen bruges.
Se nedenstående punkt vedrørende brug af adressebogen og hvordan adresserne gemmes.

- ADRESSEBOG
- LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
- LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
- LAGRING AF ADRESSER FRA FAX- ELLER BILLEDAFSENDELSESLOG
- LAGRING AF GRUPPER

Til toppen