# BRUG AF GLASPLADEN TIL AFSENDELSE AF EN FAX I HUKOMMELSESTRANSMISSIONSFUNKTION

## Oversigt

Lagring af scannede originaler i maskinens hukommelse, inden de sendes, kaldes for "hukommelsestransmission".
Dette afsnit forklarer, hvordan originalen, der er lagt på glaspladen, scannes, og hvordan data sendes med hukommelsestransmissionsfunktionen.

- Hvis et faxjob er i gang, når transmissionsproceduren skal udføres, sendes faxen, når det i gangværende job er udført.
- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og transmissionen annulleres.

## Betjening

1. #### Placering af originaler på glaspladen

   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - INDTASTNING AF ET DESTINATIONSNUMMER VHA. DE NUMERISKE TASTER
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Gentag trinene med placering og scanning af originalen, hvis du skal faxe en original med flere sider.
   Om nødvendigt kan du bruge tasten [Funkt. kontrol] til at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver originalside, der scannes. Når "2-i-1" eller "Kortformat" er valgt i "Andet", er det dog kun belysning, der kan ændres ved scanning af en originalside med lige nummer.

4. #### Tryk på tasten [Read-End]

   En bippelyd udsendes.
   Åbn den automatiske dokumentfeeder og fjern originalen.

   Når scanningen er færdig, vises meddelelsen "Jobbet er gemt" og jobkontrolnummeret. Dette nummer registreres i transaktionsrapporten og aktivitetsrapporten for billedafsendelse og kan anvendes til kontrol af faxjob.
   - UDSKRIVNING AF AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILLEDAFSENDELSE

   ###### Sådan annulleres transmission:

   Tryk på tasten [CA] for at standse jobbet, inden du trykker på tasten [Read-End].

Til toppen