# TILSLUTNING AF EN EKSTERN TELEFON

## Oversigt

Du kan slutte en ekstern telefonlinje til maskinen.
Du kan bruge den som en telefon og til modtagelse af en faxmeddelelse på maskinen. Tilslut telefonen som vist nedenfor. Som eksempel kan du foretage et telefonopkald med den eksisterende telefon, tale til den anden part og derefter trykke på tasten [Start] for at faxe en original, der er ilagt til denne part. Du kan også trykke på tasten [Start], når der ikke er ilagt en original, for at modtage en faxmeddelelse. Vælg "Indstilling af ekstern telefon" i "Indstillingsfunktion" efter tilslutning.

Aktiver funktionen "Automatisk tlf/fax-skift". Dette er nyttigt, da telefon- eller faxhandlinger vælges automatisk i henhold til opkaldet.

- Du kan ikke afsende en fax fra telefonen.
- Du kan tilslutte en telefon med et modulkabelstik til maskinen. Brug også totrådskablet til telefontilslutning. Hvis en anden kabeltype anvendes, fungerer telefonen muligvis ikke normalt.
- Kontakt forhandleren eller en autoriserede servicerepræsentant, hvis du har problemer med telefonkabeltilslutningen.

Til toppen