# INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE

## Driftsindstillinger - fanen "Standardindstillinger"

Se "INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE > FAXFUNKTIONER" for en forklaring af indstillinger, der er relateret til faxfunktionen.
Denne fane bruges til konfiguration af elementer, der er relateret til standardindstillingerne for indstillinger for billedafsendelse.

###### Hold indstillinger et stykke tid, efter at scanningen er færdig.

Brug denne indstilling til at holde indstillingerne, efter at scanningen er færdig (indtil automatisk sletning aktiveres).

###### Indstilling af standardvisning

Vælg en basisskærm, der vises, når der trykkes på tasten [Billedafsendelse].

- E-mail
- Netværksmappe
- FTP/skrivebord
- Internetfax (når udvidelsessættet til internetfax er installeret.)
- FAX (Når Internet fax udvidelsessæt eller faxudvidelsessæt er installeret)
- Dataindtastning (når programintegrationsmodulet er installeret)

###### Standardvalg af adressebog

Element | Beskrivelse
--- | ---
Anvend kun adresser for afsendelsesfunktioner | Når en adresse er valgt i adressebogen, anvendes kun de adresser, som er vist i indsnævringsfunktion.
Kategori, der skal vises som standard | Vælg en kategori, der skal vises med standarden. Ingen Bruges ofte Kategori 1 til 32
Vis alle adressetyper uanset den aktuelt viste funktion. | Viser alle destinationer uanset den viste funktion, når denne indstilling aktiveres.
Udvid adressebogen | Der vises en udvidet adressebogliste.

###### Billedretning

Indstiller standardbilledretningen.

###### Indstilling af standardopløsning

Følgende indstillinger er fælles for standardopløsningen i scannings-, e-mail-, internetfax- og faxfunktion.
Når feltet "Anvend opløsn. indstillet ved gem" indstilles til , anvendes den opløsningsindstilling, der blev gemt sammen med billedet, når et billede gemt med dokumentarkivering anvendes. Kan konfigureres for hvert element.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Scan | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Internetfax | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi*, 200 × 400 dpi*, 400 × 400 dpi*.600 × 600 dpi*
FAX | Standard, Fin*, Superfin*, Ultrafin*

*Når valgt kan der også foretages indstillinger for "Halvtone".

###### Indstillinger for standardbelysning

Bruges til at indstille standardbelysningen for scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Vælg [Auto] eller [Manuel]. Hvis du vælger [Manuel], skal du indstille belysningen til et af 5 niveauer.

###### Standardoriginalbilledtype

Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning med en opløsning, der passer til originalen (kun i scanningsfunktion og USB-hukommelsesscanningsfunktion).
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Tekst/udskr. foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Udskrevet foto
- Kort

Der kan ikke vælges originaltype, hvis Initial Eksponeringsindstilling er indstillet til [Auto].

###### Skarphed

Bruges til at fremhæve omridset af et billede og vise det tydeligt til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.

###### Kontrast

Bruges til at justere kontrasten i et billede til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.

###### Afsendelse af samme billede sendt i faxfunktion/internetfaxfunktion

Aktiver denne funktion for at sende det samme billede samtidig med, at du bruger faxfunktionen eller internetfaxfunktionen sammen med en anden funktion. Hvis denne funktion er deaktiveret, sendes der et billede, som angives med hver scanningsindstilling, til henholdsvis e-mail-, FTP-, skrivebords- og netværksmappen.

###### Tvungen indtastning af adr.-tast v. rundsending

Denne indstilling bruges til, at kræve at der trykkes på , før den næste adresse indtastes, når der udføres en rundsendingstransmission.
Når denne indstilling er aktiveret, kan ikke udelades, selvom den næste adresse indtastes med en one-touch-tast, medmindre du trykker på .
Hvis en bruger forsøger at indtaste den næste adresse uden at på , lyder der to bip, og indtastningen afvises.

###### Lyd ved afsluttet scanning

Indstiller lydstyrken for lyden for scanning gennemført, der høres, efter at en original er scannet.

###### Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Deaktiverer for at ændre visningsrækkefølgen (søgenummerrækkefølge, stigende, faldende).
Når dette er valgt, kan visningsrækkefølgen ikke ændres. Visningsrækkefølgen forbliver uændret i den rækkefølge, der er gældende, når denne indstilling aktiveres.

###### Tilbageholdelsesindstilling for Modtagne data-udskrift

Denne funktion gemmer modtagne faxer og internetfaxer i hukommelsen uden at udskrive dem. Faxmeddelelserne kan udskrives ved at indtaste en adgangskode (standard fabriksindstilling: 0000).
For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .
Disse indstillinger kan ændres, når der ikke er modtagne data i maskinens hukommelse. (Data i en hukommelsesboks til fortrolig eller rundsendingstransmission er ikke omfattet).

###### Standardbekræftelsesstempel (når bekræftelsesstempelenheden er installeret)

Aktiver dette for altid at tilføje godkendelsesstemplet på den original, der allerede er scannet ved hjælp af den automatiske dokumentfeeder.

###### Rader bredde, justering

Dette bruges til at indstille standardslettebredden for slettefunktionen. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 20 mm (1") i trin på 1 mm (1/8") for både Bredde på afstand til kant og Bredde på afstand til midten.

###### Tidsangivet udskrift af modtagne data

Denne indstilling anvendes til udskrivning af modtagne data på et angivet tidspunkt. Denne funktion er mulig, når Indst. for check af modt. billeddata er aktiveret.
* Dette vises, når et faxudvidelsessæt eller internetfaxudvidelsessæt er installeret. Hvis "Tidsangivet udskrift af modtagne data" er indstillet til , er denne indstilling udtonet.
Hvis "Skift kodeord" eller "Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift" er indstillet til , er indtastningsfeltet til kodeord udtonet.

## Driftsindstillinger - fanen "Aktiver/deaktiver indstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af elementer, der er relateret til Aktiver/Deaktiver Indstillinger for indstillinger for billedafsendelse.

### Indstillinger for deaktivering af registrering

Registrering af adresser fra maskinen, Indstillingsfunktion (web-version) og pc'en kan forbydes separat.

###### Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel

Deaktiverer adressekontrol fra maskinen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af destination på webside

Deaktiverer lagring af destinationen fra Indstillingsfunktion (webversion).
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af program

Deaktiverer brugen af adressebog for alle programmer.

###### Deaktiver registrering af hukom.-boks

Deaktiverer alle typer registrering af hukommelsesboks.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Pollinghukommelse
- Fortrolig
- Rundsending (Direkte indtastning)
- Rundsending (Adressebog)

###### Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning

Deaktiverer adressekontrol fra global adressesøgning.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Internetfax
- FAX

###### Deaktiver registrering via Network Scanner Tool

Dette deaktiverer adressekontrol fra Netværksscannerværktøjet.
Brug denne indstilling for at standse lagring af data fra en anden maskine via indgående routing af adressebog.

###### Deaktivering af Videresending via netværk

Dette forbyder indgående routing.

### Indstillinger for Deaktiver transmission

Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.

###### Deaktiverer [Gensend] i fax-/bil.-sendm.

Denne indstilling bruges til at forhindre transmission, der aktiveres af tasten [Send til adresser, der for nyligt er sendt til] på handlingspanelet.

###### Deaktiver valg fra adressekartotek

Deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)
- FAX

###### Deaktiver direkte indtastning

Deaktiverer direkte indtastning af destinationsadresse og andet.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)
- FAX

###### Deaktiver PC-I-Fax-overførsel

Forbyder PC-I-Fax-overførsel.

###### Deaktiver PC-Fax-overførsel

Forbyder PC-Fax-overførsel.

## Driftsindstillinger - fanen "Konfig. af eget navn og destination"

Denne fane bruges til lagring af afsenderdata for internetfax og fax.

### Afsenders dataregistrering

Bruges til at gemme afsendernavnet for faxer og internetfaxer, faxafsendelsesnummeret og afsenderadressen for internetfax. Det gemte afsendernavn og faxafsendelsesnummer eller internetfaxafsendelsesadressen udskrives øverst på den modtagne fax.

###### Afsendernavn

Indtast et standardafsendernavn (maks. 20 tegn).

###### Faxafsendelsesnummer

Indtast faxafsendelsesnummer med maks. 20 tegn.
Tryk på tasten [-] for at indsætte en pause mellem nummerets cifre.
Tryk på mellemrumstasten for at indsætte et mellemrum mellem nummerets cifre.

###### I-Fax egen adresse

Indtast en standardafsenderadresse (maks. 56 tegn).

### Vælg registrering af eget navn

Brug denne til at lagre afsendernavne, der bruges med "Vælg Eget Navn" i "Andet". Der kan gemmes op til 18 afsendernavne.
Brug denne mulighed til at registrere andet afsendernavn end de afsenderoplysninger, der allerede er registreret i linje 1, 2 og 3.

###### Tilføj ny

Indtast afsendernavn med maks. 20 tegn.
Tryk på [Gem], når du har indtastet navnet
. Registreringsnumrene ligger mellem 01 og 18. Det laveste nummer tildeles automatisk til afsendernavnet, når du begynder at registrere det. Nummeret kan ikke ændres.

###### Liste over afsendernavne

Viser en liste over aktuelt gemte afsendernavne.
Hvis du vil slette et valgt afsendernavn, skal du indstille feltet til venstre for "Nr." til og trykke på tasten [Slet].

## Scanindstillinger - fanen "Scanindstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af indstillinger, der er relateret til billedsendingsfunktionen ((Scan, Internetfax, etc.).
Se "INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE > FAXFUNKTIONER" for en forklaring af indstillinger, der er relateret til faxfunktionen.
Følgende indstillinger har med scanneren at gøre.

### Standardafsendersæt

De oplysninger, der er gemt her, bruges, hvis du ikke angiver [Svar til] i afsendelsesindstillingerne, når Scan til e-mail udføres.

###### Afsendernavn

Indtast et standardafsendernavn (maks. 20 tegn).

###### Svar E-mail adresse

Indtast en standardsvaradresse (maks. 64 tegn).
Hvis kun afsendernavnet gemmes, bruges det ikke som afsenderinformation.

### Standard farvetilstand indstillinger

Vælg en standard farvetilstand indstilling for både farve og sort/hvid i e-mail-adresser, netværksmappe, FTP og desktop. Angiv "Scanner fælles", medmindre e-mail er angivet.
Når feltet "Deaktiver ændring af S/H indstilling i automode" indstilles til , deaktiveres sort/hvid-indstillingerne i basisskærmen, når farvefunktionen er indstillet til Auto.
Auto (Mono2, Gråtone*), Fuld farve, Gråtone, Mono 2
* Ved scanning af sort/hvide originaler når farvetilstand er indstillet til [Auto].

### Indstilling af stardardfilstørrelse

Angiv standardfilstørrelsen for afsendelse af en fil i funktionerne e-mail, netværksmappe, FTP eller desktop. Angiv "Scanner fælles", medmindre e-mail er angivet.

###### Filformat

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, Kryptér PDF, Kryptér/kompakt PDF*3, 5, Kryptér/kompakt PDF (ultrafin) *3, 5, XPS
*1 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [Krypter PDF].
*4 Når [Sort/hvid] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når scannerfunktionens udvidelsessæt er installeret

###### S/H

Komprimeringstype: Ingen, MH (G3), MMR (G4)

###### Farve/Gråtone

Kompressionsrate: Lav komp., Mid. komp., Høj komp.
Fremhævelse af sorte bogstaver

###### Angivet antal sider pr. fil

Når indstillingen er , oprettes en fil for hver side.
Angiv antallet af sider for hver fil.

### Komprimeringstype ved rundsending

Vælger komprimeringstypen for rundsending vha. Scan til e-mail eller Internetfax. Den komprimeringstype, der er indstillet her, bruges til alle destinationer uanset deres individuelle komprimeringstypeindstillinger.

###### Sort/hvid

MH (G3), MMR (G4)

###### Farve/Gråtone

Lav, Middel, Høj,
Fremhævelse af sorte bogstaver

### Maksimal størrelse af vedhæftede data

For at undgå overførsel af meget store billedfiler med Scan til e-mail kan der angives en grænse for filstørrelsen fra 1 MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].
Denne indstilling hænger sammen med "Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)" i internetfaxindstillingerne.

### Maks. størrelse af vedhæftede data (FTP/Skrivebord/Netværksmappe)

Der kan angives en grænse for, hvor store filer der kan sendes vha. Scan til FTP, Scan til skrivebord og Scan til netværksmappe. De grænser, der kan vælges, er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].
Ved rundsending til både e-mail- og internetfaxdestinationer prioriteres den angivne grænse i "Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)".

### Bcc-indstilling

###### Aktiver Bcc

Aktiver denne indstilling for at bruge Bcc-levering. Viser tasten [Bcc] på skærmen for billedsendingsadressebog.

###### Vis Bcc-adresse på jobstatusskærmen

Viser Bbc-adresser på jobstatusskærmen og adresselistefanen.

### Deaktiver scanningsfunktion

Angiv dette for at deaktivere fjern-pc-scanning.

## Scanindstillinger - fanen "Standardadresse"

Du kan gemme en standardadresse, som gør det muligt at overføre ved simpelthen at trykke på tasten [Start] uden at angive en adresse. Indstil [Standard Adresseindstilling] til [Aktiver] for at angive standardadressen.

- Hvis der er angivet en standarddestination, skifter basisskærmen til scanningsfunktion.
- Der kan kun angives én standardadresse for Scan til e-mail, Scan til FTP, Scan til skrivebord og Scan til netværksmappe.

### Tilføj valgte

Vælg en adresse, der skal bruges som standard.

###### Anvend brugerens e-mail-adresse til login.

E-mail-adressen på den bruger, der er logget ind, anvendes som standardadresse.
Vælg følgende elementer afhængig af den tilsigtede brug.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Brug også for Fax/-i-Fax-skærm | På Fax/i-Fax-skærmen skal du, hvis du ikke vil anvende loginbrugerens e-mail-adresse som standarddestination, trykke på feltet [Brug også for Fax/i-Fax-skærm] for at indstille den til .
Tillad Fortryd | Du kan fortryde e-mail-adressen for den loginbruger, der indtastes automatisk. Tryk på tasten [Fortryd] på handlingspanelet for at annullere.

###### Vælg fra adressebog

- Indsnævr søgningen efter alfabet eller kategori med listen over [Indeks] for at få vis den ønskede adressebog. Du kan vælge det antal adresser, der skal vises ad gangen, med [Vis elementer].
- Når du vælger det ønskede adressenavn og trykker på tasten [Gem], kan den valgte adresse vælges som standardadresse.

## Internetfaxindstillinger - fanen "Standardindstillinger"

Denne fane bruges til at konfigurere standardindstillingerne for internetfax.

- Se "INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE > FAXFUNKTIONER" for en forklaring af indstillinger, der er relateret til faxfunktionen.
- Disse indstillinger kan konfigureres, når udvidelsessættet til internetfax er installeret.

###### Automatisk "Wake Up"-udskrivning

Når tasten [STRØM] er slukket (men hovedafbryderen står på ""), og der modtages en internetfax, aktiverer denne funktion maskinen og udskriver faxen.
Når denne funktion er deaktiveret, udskrives modtagne internetfaxer ikke, før knappen [STRØM] tændes.

###### Komprimeringsindst.

Bruges til at indstille standardkomprimeringstypen for internetfaxtransmission.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- MH (G3)
- MMR (G4)

###### Indstilling af højttalervolumen

Justerer lydstyrken på faxmodtagelsessignaler og signaler om kommunikationsfejl, som høres via højttaleren.
Der lyder et faxmodtagelsessignal, når maskinen har kontrolleret mailserveren og henter modtagne faxer. Der lyder et signal i tilfælde af kommunikationsfejl, når der modtages en meddelelse om mislykket e-mail-levering fra den internetfaxmaskine, der er angivet som destination.

###### Originalprint på transaktionsrapport

Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Vælg en af indstillingerne herunder.

- Udskriv alle rapporter
- Udskriv kun fejlrapport
- Rapport Ikke Udskrevet

Denne indstilling træder ikke i kraft, hvis den næste "Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport" er sat til "Rapport ikke udskrevet ".

###### Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport

Vælger om transaktionsrapporten udskrives og betingelserne for udskrivning. Vælg en indstilling for hver af følgende handlinger:

Element | Beskrivelse
--- | ---
Enkelt afsendelse | Udskriv alle rapporter Udskriv kun fejlrapport Rapport Ikke Udskrevet
Rundsending | Udskriv alle rapporter Udskriv kun fejlrapport Rapport Ikke Udskrevet
Modtager | Udskriv alle rapporter Udskriv kun fejlrapport Rapport Ikke Udskrevet

Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Se "Originalprint på transaktionsrapport" for at få flere oplysninger.

###### Indstilling af udskriftsvalg ved aktivitetsrapport

Udskriver aktivitetsrapporten for billedafsendelse, som gemmes periodisk i maskinens hukommelse.
Aktivitetsrapport for billedafsendelse kan indstilles til at blive udskrevet hver gang, antallet af transaktioner når 200, eller på et angivet tidspunkt (kun én gang om dagen). (Indstillingerne kan aktiveres samtidig).

- Hvis du kun vælger indstillingen [Udskriv dagligt på bestemt tidspunkt], og antallet af registrerede transaktioner overstiger 200 før den angivne tid, sletter hver ny transaktion den ældste transaktion (den ældste transaktion udskrives ikke).
- Transaktionsrapporten kan udskrives manuelt efter behov.
  Se "LISTEUDSKRIVNING (ADMINISTRATOR)" i Indstillingsfunktion.

###### Indstilling for valg af brødtekstudskrivning

I internetfax udskrives vedhæftede billedfiler til e-mails normalt. Denne indstilling kan aktiveres, således at også e-mail-brødteksten (emne og meddelelse) udskrives.
Denne indstilling gælder også for udskrivning af brødteksten i e-mails uden vedhæftede filer.
Der kan udskrives maks. 5 siders brødtekst.

## Internetfaxindstillinger - fanen "Indstillinger for afsendelse"

Denne fane bruges til at konfigurere afsendelsesindstillingerne for internetfax.

- Se "INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE > FAXFUNKTIONER" for en forklaring af indstillinger, der er relateret til faxfunktionen.
- Disse indstillinger kan konfigureres, når udvidelsessættet til internetfax er installeret.

###### I-Fax-modtag.-rapport, til/fra-indstilling

Denne indstilling anvendes til at anmode om en modtagelsesrapport, når der sendes en internetfax.

###### I-Fax-modtag.-rapportanmod., timeout-indstilling

Den tid, maskinen venter på en modtagelsesrapport fra destinationsmaskinen, kan indstilles fra 1 time til 240 timer i intervaller af 1 minut.
Denne indstilling gælder kun, når "I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling" er aktiveret.

###### Antal genkald ved transmissionsfejl

Antal genkald, når der modtages en fejlmeddelelse fra en I-Fax-modtager, kan indstilles fra 0 til 15.
Denne indstilling gælder kun, når "I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling" er aktiveret.

###### Maksimal størrelse af vedhæftede data

For at undgå overførsel af meget store billedfiler med internetfax kan der angives en grænse for filstørrelsen fra 1 MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].
Denne indstilling hænger sammen med "Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)" i scanningsindstillingerne.

###### Indstilling af drejet afsendelse

Når du overfører et billede med en af følgende størrelser, drejer denne funktion billedet 90 grader imod urets retning. (Indstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse).
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Billeder i størrelserne A4R og 8-1/2" × 11"R roteres ikke.

###### Udskrivning af sidetal hos modtager

Når et overført billede er udskrevet af modtagermaskinen, kan man tilføje sidetallet øverst på hver af de udskrevne sider.

###### Ring op igen, hvis linjen er optaget

(Denne indstilling gælder kun for Direkte SMTP-overførsel).
Denne indstilling angiver antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem genopkaldsforsøgene, når en overførsel ikke lykkes, fordi linjen er optaget eller af en anden grund.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antal genopkald, når linjen er optaget | Denne indstilling specificerer om genopkald skal udføres eller ej, når linjen er optaget. Mens genopkaldet udføres, kan du indstille antallet af genopkaldsforsøg. Du kan angive et tal fra 0 til 15.
Varighed, der skal ventes mellem genopkaldsforsøg (min.), når linjen er optaget | Varigheden mellem genopkaldsforsøg kan indstilles. Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15.

###### Genopkald ved kommunikationsfejl

(Denne indstilling gælder kun for Direkte SMTP-overførsel).
Bestemmer, hvor mange gange maskinen automatisk vil forsøge opkaldet igen, hvis en faxoverførsel mislykkes på grund af en kommunikationsfejl.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antal genopkald i tilfælde af en fejl | Denne indstilling specificerer om genopkald skal udføres eller ej, når linjen er optaget. Den angiver også, om et genopkald skal foretages, hvis et forsøg på genopkald forårsager en kommunikationsfejl. Mens genopkaldet udføres, kan du indstille antallet af genopkaldsforsøg. Du kan angive et tal fra 0 til 15.
Ventetid mellem genopkaldsforsøg (min.) i tilfælde af fejl | Varigheden mellem genopkaldsforsøg kan indstilles. Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15.

## Internetfaxindstillinger - fanen "Modtagelsesindstillinger"

Denne fane bruges til at konfigurere modtagelsesindstillingerne for internetfax.

- Se "INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE > FAXFUNKTIONER" for en forklaring af indstillinger, der er relateret til faxfunktionen.
- Disse indstillinger kan konfigureres, når udvidelsessættet til internetfax er installeret.

###### Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion

Når en modtaget fax indeholder oplysninger som f.eks. afsenderens navn og adresse, er det modtagne billede en anelse større end standardstørrelsen. Denne indstilling anvendes til automatisk reducering af billedet, så det passer til standardstørrelsen.
Standardstørrelser er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" × 11" og 8-1/2" × 5-1/2").
Hvis Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion er deaktiveret, kan billedkanten blive skåret af, hvis den ligger uden for standardstørrelsen.
Imidlertid vil billedet blive tydeligere, da det bliver udskrevet i samme størrelse som originalen.

###### Indstilling af duplexmodtagelse

Bruges til at få indgående faxmeddelelser udskrevet på begge sider af papiret.
Når denne indstilling er aktiveret og en fax, der består af 2 eller flere sider modtages (siderne skal have samme størrelse), udskrives siderne på begge sider af papiret.

###### Indstil I-Fax-adresse for dataviderestilling

Hvis maskinen ikke kan udskrive en modtaget fax, kan faxen videresendes til en anden maskine. Denne indstilling bruges til at konfigurere adressen på den anden maskine.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Videresendelse til | Indtast videresendelsesadressen (maks. 64 tegn).
Dir. SMTP | Vælg dette for at aktivere videresendelse, når direkte SMTP bruges.
Tilføj værtsnavn eller IP-adresse | Vælg dette for at indtaste et værtsnavn eller en IP-adresse separat.
Værtsnavn eller IP-adresse | Brug denne indstilling, når "Tilføj hostnavn eller IP-adresse" er aktiveret. Indtast værtsnavnet eller IP-adressen (maks. 64 tegn).

Du kan ikke gemme flere videresendelsesadresser.

###### Letter-format modtaget, reduceret udskrift

Dette program er ikke tilgængeligt i Canada og Filippinerne. Når der modtages en fax i Letter-format (8-1/2" x 11"), reducerer denne indstilling faxen til A4-størrelse.
Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer af A4-størrelse også.

###### Modtag.-dato og -tid., stempel

Aktiver denne indstilling for at få dato og tidspunkt for modtagelsen udskrevet.
Vælg [Inde i modtagne billede] eller [Udenfor modtagne billede] for placeringen af udskrivningen af dato og tidspunkt.
Når [Inde i modtagne billede] er valgt, udskrives dato og tidspunkt på det modtagne billede.
Når [Udenfor modtagne billede] er valgt, reduceres det modtagne billede, og dato og tidspunkt for modtagelse udskrives i det tomme område, der fremkommer.
[Uden for modtagne billede] kan ikke vælges som udskrivningsindstilling for modtagelsesdato og -tidspunkt, når "Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion" ikke er aktiveret.

###### A3 RX reduceret

Dette program kan kun aktiveres i Canada og på Filippinerne.
Når en fax i A3-størrelse modtages, reducerer denne funktion faxen til finansbogholderistørrelse (11" × 17").
Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer i finansbogholderistørrelse (11" × 17") også.

###### POP3-kommunikationstimeout, indstilling

Den tid, maskinen venter, før den stopper modtagelsen, hvis der ikke modtages noget svar fra mailserveren (POP3-server), kan indstilles fra 30 til 300 sekunder i intervaller af 30 sekunder.

###### Modtagelseskontrol, intervalindstilling

Angiver et interval for, hvornår maskinen automatisk kontrollerer mailserveren (POP3-server) for modtagne internetfaxer. Intervallet kan indstilles fra 0 minutter til 8 timer i intervaller af 1 minut.
Hvis der er angivet 0 timer 0 minutter, kontrollerer maskinen ikke automatisk mailserveren for modtagne internetfaxer.
Maskinen kontrollerer også mailserveren (POP3-server) for modtagne internetfaxer, når der er tændt for strømmen. (Undtagen når der er angivet 0 timer 0 minutter).

###### Fax-outputindstillinger

Angiver udkastbakken for modtagne internetfaxer.
Hvilke punkter, der vises, afhænger af maskinkonfigurationen.

### Tillad/afvis-indstilling for mail og domænenavne

Tillader eller afviser modtagelse fra angivne adresser/domæner.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Afvis modtagelse | Modtagelse fra den gemte adresse eller det gemte domæne er ikke tilladt.
Tillad modtagelse | Modtagelse fra den gemte adresse eller det gemte domæne er tilladt.
Alle ugyldige | Modtagelse fra alle adresser og domæner er tilladt, uanset om der er gemt nogen adresser eller domæner.
Tilføj ny | Tilføjer en ny adresse eller domæne (maks. 50) hvorfra modtagelse skal afvises eller tillades. Indtast adressen/domænet (maks. 64 tegn), og tryk på tasten [Gem]. Hvis ikke det første tegn i indtastningen er "@", identificeres indtastningen som en adresse. Hvis det første tegn er et "@", identificeres teksten som et domæne. (xxx@xx.xxx.com behandles som en adresse, og @xx.xxx.com behandles som et domæne.) Lagring af en adresse angiver kun den adresse. Lagring af et domæne angiver alle adresser med det pågældende domæne.
Liste over registrerede adresser eller domæner | Viser en liste over de gemte adresser og domæner. En adresse eller et domæne kan slettes fra listen, når adressen/domænet vælges.

Når der ikke er nogen gemte anti junk mail-adresser eller domæner, kan du kun vælge tasten [Tilføj ny].

## Faxindstillinger - fanen "Standardindstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af standardindstillingerne for faxfunktioner.

##### Indstilling af opkaldsmetode

Denne indstilling kan kun aktiveres i Canada og Taiwan.
Vælg linjetype i listen.

##### Automatisk valg

Vælg dette, når linjen er tilsluttet, for at få maskinen til automatisk at registrere, om linjen er en impulsopkaldslinje eller en toneopkaldslinje.

###### Automatisk "Wake Up"-udskrivning

Når tasten [STRØM] er slukket (men hovedafbryderen står på ""), og der modtages en fax, aktiverer denne funktion maskinen og udskriver faxen.
Når denne funktion er deaktiveret, udskrives modtagne internetfaxer ikke, før knappen [STRØM] tændes.

###### Indstilling af pausetid

Ændrer længden af pauser, der er indsat i faxnumre.
Hvis der indsættes en bindestreg (-) ved opkald til eller lagring af et faxnummer, indsættes en pause på 2 sekunder.
Den kan indstilles mellem 1 og 15 sekunder in intervaller på 1 sekund.
* Bemærk, at i Sydafrika er maskinen normalt indstillet til 4 sekunder.

###### FAX DEST. BEKR. TILSTAND

Denne indstilling angiver, om der skal vises en destinationsgodkendelsesmeddelelse ved afsendelse af en fax for at forhindre utilsigtet transmission til en forkert destination.

###### Højttalerindstillinger

Brug disse indstillinger til at indstille lyden fra højttaleren for Højttaler, Ringevolumen, Linjeovervågning, Signal for fuldført modtagelse af fax, Signal for fuldført afsendelse af fax og Fejlsignal ved faxkommunikation. For Signal for fuldført modtagelse af fax, Signal for fuldført afsendelse af fax og Fejlsignal ved faxkommunikation kan der ud over volumen også vælges Tonemønster og Tidsindstilling af lyd for transmission færdig.
Du kan kontrollere det valgte tonemønster og volumenen med tasten [Kontrol af lydindstil.].

###### Kontrol af lydindstil.

Kontrollerer det valgte tonemønster og volumenen.

###### Indstilling af fjernmodtagelsesnummer

Du kan indstille maskinen til faxmodtagelse ved at indtaste et tocifret nummer fra den tilsluttede lokaltelefon ved at trykke på tasten [*]. Dette tocifrede nummer kaldes fjernmodtagelsesnummer, og tallene mellem 0 og 9 kan anvendes.

###### Originalprint på transaktionsrapport

Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Vælg en af nedenstående indstillinger.

- Udskriv alle rapporter
- Udskriv kun fejlrapport
- Rapport Ikke Udskrevet

Denne indstilling træder ikke i kraft, hvis den næste "Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport" er sat til "Rapport ikke udskrevet ".

###### Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport

Vælger om transaktionsrapporten udskrives og betingelserne for udskrivning. Vælg indstillinger for afsendelse og modtagelse af fax blandt indstillingerne herunder.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Enkelt afsendelse | Udskriv alle rapporter Udskriv kun fejlrapport Rapport Ikke Udskrevet
Rundsending | Udskriv alle rapporter Udskriv kun fejlrapport Rapport Ikke Udskrevet
Modtager | Udskriv alle rapporter Udskriv kun fejlrapport Rapport Ikke Udskrevet
Fortrolig modtagelse | Udskriv Infoside Rapport Ikke Udskrevet

Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Se "Originalprint på transaktionsrapport" for at få flere oplysninger.
Når udskrivning af transaktionsrapport er indstillet til "Modtager", udskrives der ikke en rapport for en modtagelse fra et nummer, der er angivet som et afvist nummer i "Indstilling af Tillad/Afvis nr.".

###### Indstilling af udskriftsvalg ved aktivitetsrapport

Dette bruges til at få den aktivitetsrapport for billedafsendelse, der er gemt i maskinens hukommelse, udskrevet med regelmæssige mellemrum.
Aktivitetsrapport for billedafsendelse kan indstilles til at blive udskrevet hver gang, antallet af transaktioner når 200, eller på et angivet tidspunkt (kun én gang om dagen). (Indstillingerne kan aktiveres samtidig).

- Hvis du kun vælger indstillingen [Udskriv dagligt på bestemt tidspunkt], og antallet af registrerede transaktioner overstiger 200 før den angivne tid, sletter hver ny transaktion den ældste transaktion (den ældste transaktion udskrives ikke).
- Transaktionsrapporten kan udskrives manuelt efter behov. Se "LISTEUDSKRIVNING (ADMINISTRATOR)" for at få flere oplysninger.

###### ECM

Linjeforholdene kan somme tider forvrænge et transmitteret faxbillede. Når ECM (Error Correction Mode) er aktiveret, gensendes forvrængede sider automatisk.
Hvis den anden maskine understøtter Super G3, fungerer ECM uanset denne indstilling.

###### Digital Subscriber-netværk

Når er valgt, indstilles transmissionsniveauet for tilslutning til et digital subscriber-netværk til 15 dBm eller lavere.

###### Registrering af særlig ringetone

Denne indstilling kan kun aktiveres i Canada, Australien, New Zealand og Hongkong.
Hvis flere telefonnumre er tildelt til din telefonlinje, kan det opkaldte nummer identificeres vha. ringemønsteret. Ved at bruge ét nummer til stemmeopkald og andre numre til faxopkald kan du af ringemønsteret høre, hvilken type opkald du modtager. Du kan indstilles maskinen til automatisk at modtage fax, når der kaldes op til dit faxnummer, ved at indstille det mønster der svarer til dit faxnummer. (Bemærk, at seks valgmuligheder er tilgængelige i Canada).

###### PBX-indstilling

Denne indstilling kan kun aktiveres i Frankrig og Tyskland. Når maskinen bruges på et PBX, kan du aktivere PBX-indstillingen, så maskinen automatisk opretter forbindelse til den eksterne linje. Når denne indstilling er aktiveret, vises [R] på basisskærmen. Når der trykkes på tasten [R], annulleres PBX-indstillingen midlertidigt.
Hvis din PBX anvender flash-metoden til tilslutningen til den eksterne linje, skal du vælge [Flash]. Hvis din PBX anvender et id-nummer til tilslutning til den eksterne linje, skal du angive id-nummeret.
Vælg et nummer for første ciffer og derefter et nummer eller en bindestreg "-" for andet og tredje ciffer.

## Faxindstillinger - fanen "Indstillinger for afsendelse"

Indstillinger for faxtransmission kan konfigureres.

###### Indst. af afs. m. autom. red.

Denne indstilling bruges til automatisk at reducere størrelsen af de sendte faxmeddelelser, så de passer til papirstørrelsen i den modtagende maskine.
Hvis indstillingen deaktiveres, sendes faxmeddelelser i fuld størrelse. Da størrelsen ikke justeres, så den passer til udskriftspapirets størrelse, kan dele af den modtagne fax blive skåret af.

###### Indstilling af drejet afsendelse

Når du overfører et billede med en af følgende størrelser, drejer denne funktion billedet 90 grader imod urets retning. (Indstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse).
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Billeder i størrelserne A4R og 8-1/2" × 11"R roteres ikke.

###### Online-afsendelse

Når denne indstilling er aktiveret, starter maskinen transmissionen af en fax, så snart den første side er scannet.
Hvis denne indstilling deaktiveres, startes transmissionen ikke, før alle sider er scannet.

###### Udskrivning af sidetal hos modtager

Når et overført billede er udskrevet af modtagermaskinen, kan man tilføje sidetallet øverst på hver af de udskrevne sider.

###### Ændring af afsender-/destinationsnavn

Gør det muligt at ændre destinationsnavn og afsenderfaxnummer, hvis det er nødvendigt.

###### Indstilling af dato/eget nummer print position

Denne indstilling fastlægger den position, hvor dato og afsenderoplysninger udskrives af den modtagende maskine øverst på faxmeddelelser. Tryk på tasten [Uden for originalbilledet] for at få oplysningerne udskrevet uden for det transmitterede dokumentbillede. Tryk på tasten [Inden for originalbilledet] for at få oplysningerne udskrevet inde i det transmitterede dokumentbillede.
Se "TILFØJELSE AF DINE AFSENDERINFORMATIONER TIL FAXER" for at få flere oplysninger om udskriftspositionen.

###### Ring op igen, hvis linjen er optaget

Dette program anvendes til at indstille antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem genopkaldsforsøgene, når en transmission ikke lykkes på grund af, at linjen er optaget eller af anden grund.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antal genopkald, når linjen er optaget | Denne indstilling specificerer om genopkald skal udføres eller ej, når linjen er optaget. Mens genopkaldet udføres, kan du indstille antallet af genopkaldsforsøg. Du kan angive et tal fra 1 til 14.
Varighed, der skal ventes mellem genopkaldsforsøg (min.), når linjen er optaget | Varigheden mellem genopkaldsforsøg kan indstilles. Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15.

Landedifferentieringstabel

| Antallet af genopkaldsforsøg | Intervallet mellem forsøg
--- | --- | ---
Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Holland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Grækenland, Rusland | 1 til 10 (standard: 2) | Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15 (standard: 3)
Canada | 1 til 14 (standard: 2)
Australien, New Zealand, Singapore, Thailand, Malaysia, Indien, Filippinerne | 1 til 9 (standard: 2)
Hongkong | 1 til 3 (standard: 2)
Taiwan | 1 til 15 (standard: 2)
Indonesien | 1 til 5 (standard: 2) | Du kan vælge et antal minutter fra 4 til 15 (standard: 4)

Under direkte transmission foretages der ikke genopkald, heller ikke hvis det er indstillet.

###### Genopkald ved kommunikationsfejl

Bestemmer, hvor mange gange maskinen automatisk vil forsøge opkaldet igen, hvis en faxoverførsel mislykkes på grund af en kommunikationsfejl.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antal genopkald i tilfælde af en fejl | Denne indstilling specificerer om genopkald skal udføres eller ej, når der opstår en kommunikationsfejl. Mens genopkaldet udføres, kan du indstille antallet af genopkaldsforsøg. I tilfælde af fejl udføres genopkald en enkelt gang.
Ventetid mellem genopkaldsforsøg (min.) i tilfælde af fejl | Varigheden mellem genopkaldsforsøg kan indstilles. Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15.

Landedifferentieringstabel

| Antallet af genopkaldsforsøg | Intervallet mellem forsøg
--- | --- | ---
Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Holland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Grækenland, Rusland | 1 til 5 (standard: 1) | Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15 (standard: 1W)
Australien, New Zealand, Canada | 1 forsøg | Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15 (standard: 3)
Singapore, Thailand, Malaysia, Indien, Filippinerne | 1 til 9 (standard: 2) | Du kan vælge et antal minutter fra 1 til 15 (standard: 1)
Hongkong | 1 til 3 (standard: 2)
Taiwan | 1 til 15 (standard: 2)
Indonesien | 1 til 5 (standard: 2) | Du kan vælge et antal minutter fra 4 til 15 (standard: 4)

Under direkte transmission foretages der ikke genopkald, heller ikke hvis det er indstillet.

###### Deaktiver faxrundsending

Deaktiverer faxrundsending.

## Faxindstillinger - fanen "Modtagelsesindstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af indstillinger for faxmodtagelse.

###### Antal opkald i automatisk modtagelse"

Gør det muligt at indstille et antal ringetoner (mellem 0 og 15 gange), før automatisk faxmodtagelse starter automatisk faxmodtagelse.
Landedifferentieringstabel

| Antal ring
--- | ---
Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Holland, Thailand, Hongkong, Saudi-Arabien, Sydafrika, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Grækenland, Rusland, Filippinerne, Indonesien | 0 til 9
Australien, New Zealand | 2 til 4
Singapore | 0 til 3
Malaysia, Indien, Canada, Taiwan | 0 til 15

Hvis du vælger "0" for antallet af ring, svarer maskinen med det samme og starter faxmodtagelse uden ring i automatisk modtagefunktion.

###### Skift fra manuel til automatisk modtagelse

Denne indstilling kan kun aktiveres i Frankrig.
Når en fax modtages i manuel modtagefunktion, skal maskinen skifte til automatisk modtagelse. Antallet af ring, hvorefter der skiftes til automatisk modtagelse, kan indstilles til et vilkårligt antal mellem 1 og 9.

###### Indstilling af duplexmodtagelse

Bruges til at få indgående faxmeddelelser udskrevet på begge sider af papiret.
Når denne indstilling er aktiveret og en fax, der består af 2 eller flere sider modtages (siderne skal have samme størrelse), udskrives siderne på begge sider af papiret.

###### Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion

Når en modtaget fax indeholder oplysninger som f.eks. afsenderens navn og adresse, er det modtagne billede en anelse større end standardstørrelsen. Denne indstilling anvendes til automatisk reducering af billedet, så det passer til standardstørrelsen.

- Hvis Indstil. Af modtagelse med automatisk reduktion er deaktiveret, vil billedets kanter, der ligger udenfor standardstørrelsen, blive skåret af. Imidlertid vil billedet blive tydeligere, da det bliver udskrevet i samme størrelse som originalen.
- Standardstørrelser er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" × 11" og 8-1/2" × 5-1/2").

###### Indstilling af udskriftstype

Denne indstilling fastlægger betingelsen for papirvalg ved udskrivning af modtagne faxmeddelelser. Vælg en af de tre betingelser herunder.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Udskriv i fuld størrelse, opdeling ikke mulig | Den modtagne fax udskrives i fuld størrelse uden opdeling på flere ark . Hvis samme papirstørrelse eller en større papirstørrelse er lagt i, modtages faxmeddelelsen i hukommelsen, men udskrives ikke, før en egnet papirstørrelse er lagt i. Men hvis en fax, der er større end A3 (11" × 17"), modtages, opdeles den automatisk i flere ark.
Udskriv i fuld størrelse, opdeling mulig | Hvert modtaget billede udskrives i fuld størrelse. Om nødvendigt opdeles billedet i flere ark.
Vælg automatisk størrelse | Hvert modtaget billede udskrives i fuld størrelse, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, reduceres billedet automatisk før udskrivning.

###### Indstil telefonnummeret til datavideresendelse

Hvis et problem forhindrer maskinen i at udskrive en modtaget fax, kan faxen videresendes til en anden maskine. Denne indstilling bruges til programmering af faxnummeret for destinationsfaxmaskinen. Der kan kun programmeres ét faxvideresendelsesnummer (maks. 64 cifre).
Tryk på tasten [-] for at indsætte en pause mellem nummerets cifre.
Hvis du vil programmere en fortrolig hukommelsesboks med F-kode i destinationsmaskinen, skal du trykke på tasten [/] efter indtastning af faxnummeret og indtaste F-koden (subadresse og adgangskode).

###### Letter-format modtaget, reduceret udskrift

Dette program er ikke tilgængeligt i Canada og Filippinerne.
Når der modtages en fax i Letter-format (8-1/2" x 11"), reducerer denne indstilling faxen til A4-størrelse.
Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer af A4-størrelse også.

###### Modtag.-dato og -tid., stempel

Aktiver denne indstilling for at få dato og tidspunkt for modtagelsen udskrevet.
Vælg [Inde i modtagne billede] eller [Udenfor modtagne billede] for placeringen af udskrivningen af dato og tidspunkt.
Når [Inde i modtagne billede] er valgt, udskrives dato og tidspunkt på det modtagne billede.
Når [Udenfor modtagne billede] er valgt, reduceres det modtagne billede, og dato og tidspunkt for modtagelse udskrives i det tomme område, der fremkommer.
[Uden for modtagne billede] kan ikke vælges som udskrivningsindstilling for modtagelsesdato og -tidspunkt, når "Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion" ikke er aktiveret.

###### A3 RX reduceret

Dette program kan kun aktiveres i Canada og på Filippinerne.
Når en fax i A3-størrelse modtages, reducerer denne funktion faxen til finansbogholderistørrelse (11" × 17").
Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer i finansbogholderistørrelse (11" × 17") også.

###### Fax-outputindstillinger

Disse indstillinger anvendes til at vælge antallet af kopier og udkastbakke for modtagne faxmeddelelser. Displayet varierer afhængig af installerede enheder (finisher/ryg-finisher eller finisher (50-arks-hæftning)/ryg-finisher (100-arks-hæftning)/stabler).

Element | Beskrivelse
--- | ---
Udkastbakke | Vælg udkastbakke for modtagne faxmeddelelser.
Antal udskrifter | Indstil antallet af kopier for modtagne faxmeddelelser, der udskrives, til et vilkårligt antal mellem 1 og 99.
Hæfteindstillinger | Vælg den position, hvor modtagne faxmeddelelser hæftes.
Papirstørrelse | Vælg det papir, der anvendes til udskrivning af modtagne faxmeddelelser.

- Indstillingen [Indtil. for hæft. ] anvendes kun, når den øverste finisherbakke (finisher (100-siders hæftning)), den nederste finisherbakke (finisher (100-siders hæftning)) eller offset-bakken (finisher (50-siders hæftning)) er valgt i indstillingen for udkastbakke og [Hæftning] er indstillet til for [Indstillinger for faxmodtagelse ] i [Fax Data Modtag/Videres.].
  Hvis en a finisher (50-siders hæftning) eller ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er installeret, vises afkrydsningsfeltet [Skrå hæftning].
- Indstillingen for [Papirstørrelse ] anvendes kun, når den øverste finisherbakke (finisher (100-siders hæftning)), den nederste finisherbakke (finisher (100-siders hæftning)) eller offset-bakken (finisher (50-siders hæftning)) er valgt i indstillingen for udkastbakke og [Hæftning] er indstillet til for [Indstillinger for faxmodtagelse ] i [Fax Data Modtag/Videres.].

###### Foldestørrelsesindstilling

Indstil størrelsen for foldning (Z-foldning).
[Fold] kan kun anvendes, når [Fold] er indstillet til for [Faxindstillinger] under [Fax Data Modtag/Videres.], når en foldeenhed er installeret.

### Indstilling af Tillad/Afvis nr.

Brug denne indstilling til angivelse af, om modtagelse fra et lagret nummer skal tillades eller afvises.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Afvis modtagelse | Afvis modtagelse fra det lagrede nummer.
Tillad modtagelse | Tillad modtagelse fra det lagrede nummer.
Alle ugyldige | Ignorer numre, og tillad modtagelse fra alle numre, selvom numre er laget.
Tilføj ny | Tilføjer en ny adresse eller domæne (maks. 50) hvorfra modtagelse skal afvises eller tillades. Indtast nummeret (maks. 20 tegn), og tryk på tasten [Gem].
Liste over registreringsnumre | En liste over lagrede numre kan vises. Når du vælger et nummer fra denne skærm, slettes det fra listen.

Når der ikke er nogen gemte anti junk mail-adresser, kan du kun vælge tasten [Tilføj ny].

## Faxindstillinger - fanen "Polling"

Følgende indstillinger bruges til almindelig pollinghukommelse med brug af den offentlige boks.

##### Pollingsikkerhed

Når hukommelsespollingfunktionen anvendes, fastlægger denne indstilling, om en anden maskine må polle din maskine, eller om det kun gælder maskiner, der er lagret i din maskine.

##### Tilføj ny

Når pollingsikkerhedsindstillingen er aktiveret, bruges denne indstilling til at lagre (eller slette) faxnumrene på de maskiner, der må polle din maskine. Det kan lagres op til 10 destinationsfaxnumre. Hvert nummer må maks. være på 20 cifre.

##### Liste over adgangskodenummertast

Dette viser en liste over de gemte adgangskodenumre. Vælg et nummer i listen, og slet det.
Bemærk, at disse indstillinger ikke gælder for pollinghukommelse med F-kode.
Til toppen