# TRÅDLØSE INDSTILLINGER

Hvis en USB-adapter til trådløst LAN er sluttet til maskinen, giver den adgang til et netværk, der anvender et trådløst LAN. Indstillingerne gemmes, når der trykkes på knappen [Send].
En USB-adapter til trådløst LAN skal være installeret, for at trådløse indstillinger kan konfigureres.

### Trådløse indstillinger

Anvendes til at aktivere eller deaktivere det trådløse LAN og vises status for det trådløse LAN.

###### Skift mellem tilslutningstyper

Skifter mellem trådløst og kabelført.

###### Nuværende indstilling

Viser indstillinger som f.eks. SSID for et trådløst LAN og sikkerhedstype. Hvis det trådløse LAN er deaktiveret, vises "--".

###### Aktuel trådløs status

Dette viser modtageniveauer (maks. 100) for det trådløse LAN og IP-adresserne.

###### Vis skærmen Trådløse indstillinger

Klik på knappen [Setup (Installation)].
På skærmen Trådløse indstillinger kan du konfigurere SSID for et trådløst LAN, Sikkerhedstype Krypter og Sikkerhedsnøgle.

###### Initialiser trådløse indstillinger

Klik på knappen [Initialiser].
Indstillingerne for SSID, Sikkerhedstype, Krypter og Sikkerhedsnøgle er initialiseret.

### Skærmen Trådløse indstillinger

Konfigurer SSID for et trådløst LAN, Sikkerhedstype, Krypter og Sikkerhedskode.
Indstillingerne gemmes, når der trykkes på knappen [Send].

###### SSID

Indtast et SSID på op til 32 tegn.

###### Sikkerhedstype

Vælg en sikkerhedstype.

###### Krypter

Vælg en krypteringstype.

###### Sikkerhedsnøgle

Indtast en sikkerhedsnøgle.

Sikkerhedstype | Sikkerhedsnøgle
--- | ---
WEP 64bit | 5 tegn eller 10-cifret hexadecimalt tal
WEP 128bit | 13 tegn eller 26-cifret hexadecimalt tal
WAP/WAP2 | 8 til 63 tegn eller 64-cifret hexadecimalt tal

###### Vis sikkerhedsnøgle

Sikkerhedsnøglen vises, hvis dette er indstillet til Til.
Til toppen