# POLLINGMODTAGELSE MED F-KODE

## Oversigt

Du kan polle en anden maskine og modtage en original fra hukommelsesboksen med F-kode (pollinghukommelse) på denne maskine. Du skal indtaste F-koden (bestående af subadressen og adgangskoden) for den original, der er gemt på den anden maskine.

- Kontroller først, af F-koden (subadressen og adgangskoden) er indstillet for hukommelsesboksen med F-kode på den anden maskine.
- Kommunikationen debiteres din maskine.
- Du kan om nødvendigt bruge pollingmodtagelse med F-kode sammen med Timertransmission. Kun en enkelt pollingmodtagelse kan angives.
  - ANGIVELSE AF KOMMUNIKATIONSTIDSPUNKT

- Du kan ikke polle flere destinationer (seriel polling) for dokumentmodtagelse.
- Læg ikke en original i maskinen, når du bruger pollingmodtagelse med F-kode.
- Du kan ikke registrere pollingmodtagelse med F-kode i Foretrukne.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Polling]

   Der vises en markering på ikonet.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres pollingindstillinger:

   Tryk på tasten [Polling] for at fjerne markeringen.

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   1. (1) Indtast destinationslinjens nummer vha. de numeriske taster.
   2. (2) Tryk på tasten [Subadresse] .
      Symbolet "/" indsættes.
   3. (3) Indtast subadressen vha. de numeriske taster.
   4. (4) Tryk på tasten [Adgangskode].
      Symbolet "/" indsættes.
   5. (5) Indtast adgangskoden vha. de numeriske taster.
   - Hvis subadressen og adgangskoden allerede er registreret, kan du også vælge en one-touch-tast.
   - Hvis adgangskoden udelades for destinationsmaskinens hukommelsesboks, kan du springe trin (4) og (5) over.

3. #### Tryk på tasten [Start]

   Når kommunikationen med den anden maskine er etableret, er dokumentet modtaget.

Til toppen