# HULNING AF KOPIER

## Oversigt

Denne funktion huller kopier og udskriver dem. De papirstørrelser, der kan hulles, varierer alt efter det hulningsmodul, der er installeret.

- Du kan se hulningspositionerne i "VISNING AF KOPIEKSEMPEL".
- Der kræves et hullemodul for at kunne bruge hulning.
- Antallet af huller, som blev hullet, og pladsen mellem hullerne varierer afhængigt af det installerede hullemodul.
- Du kan ikke bruge papirstørrelsen A3W (12" × 18") og specialmedier som transparenter og fanepapir.
- Hullefunktionen kan ikke bruges sammen med ryghæftnings- eller papirfoldningsfunktionerne. Den kan dog bruges sammen med Z-foldning til A3, B4 eller 11" × 17".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Udkast]

2. #### Tryk på fanen [Hulning] og derefter på tasten til den hulning, du vil bruge

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres hullefunktionen:

   Tryk på tasten for den hulning, du har valgt.

Til toppen