# RYGHÆFTNINGSFINISHER (100-ARKS-HÆFTNING)

## Oversigt

Denne omfatter offset-funktionen, der sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden, hæftningssorteringsfunktionen, der hæfter de enkelte udskrevne sæt, ryghæftningsfunktionen, der hæfter arkene i midten og folder arkene på midten, og papirfoldningsfunktionen, der folder papiret på midten.
Hvis et hullemodul også er installeret, kan der laves huller i det udskrevne papir.

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Hæfteenhed
Denne danner stakke af papir, der skal hæftes.
×
Udkastbakke
Hæftet papir og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud ved udskrivning af papir i store størrelser (størrelserne A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 13").
×
Ryghæftebakke
Ryghæftede udskrifter og kopier havner i denne bakke.
×
Toplåge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Forside
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.

- Læg ikke tunge ting på finisheren og tryk ikke ned på finisheren (100-siders hæftning).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- En ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) kan ikke være installeret samtidig med en finisher.

### Forsyninger

Ryghæftningsfinisheren (100-siders hæftning) kræver denne hæftningskassette:

###### Finisherenhed

Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette × tre kassetter) MX-SCX2

###### Ryghæftningsenhed

Hæftningskassette (ca. 2000 hæfteklammer pr. kassette × fire kassetter) MX-SCX3

### Udskiftning af indsatsen (finisherenhed)

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Klem sammen på de grønne dele på holderen til hæftningskassetten og træk holderen op og derefter ud

3. #### Fjern den tomme hæftningskassette

   Hvis der er flere hæfteklammer i, kan hæftningskassetten ikke tages af.

4. #### Sæt en ny hæftningskassette i holderen

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

5. #### Sæt en hæftningskassette i

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

6. #### Luk frontklappen

   Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.

### Udskiftning af indsatsen (ryghæftningsenhed)

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæftningskassetten.
Før dette udføres, skal alt papir fjernes fra ryghæftningsfinisherens udskriftsbakke (100-siders hæftning). Læg ikke fjernede udskrifter eller kopier tilbage i udkastbakken.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i håndtaget på ryghæftningsenheden og træk enheden ud, indtil den stopper

3. #### Sænk hæfteklammeholderens udløserarm og fjern hæfteklammeholderen

   Træk hæfteklammeholderen ud til venstre.
   Isæt begge hæftningskassetter.

4. #### Tryk på låseknappen for at åbne udløserarmen

5. #### Fjern den tomme hæftningskassette

   Tryk på låseknappen for at åbne udløserarmen.

6. #### Sæt en ny hæftningskassette i

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

7. #### Tryk på låseknappen for at åbne udløserarmen

8. #### Skub hæftningskassettens holder ind igen med et fast tryk

   Sæt ikonet på hæftningskassetten på linje med ikonet på enheden.
   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

9. #### Skub ryghæftningsenheden ind

10. #### Luk frontklappen

    Udskriv en prøveudskrift eller -kopi med ryghæftningsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.

### Bortskaffelse af hæfteklammeaffald (finisher)

Der produceres hæfteklammeaffald, når finisheren bruges til hæftning.
Hæfteklammeaffaldet opsamles i boksen til hæfteklammeaffald.
Følg nedenstående procedure, når hæfteklammeaffaldet skal kasseres.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i fligen på boksen til hæfteklammeaffald, træk forsigtigt boksen ud og kassér hæfteklammeaffaldet

   - Put ikke fingrene ned i boksen til hæfteklammeaffald. Hæfteklammerne kan stikke og rive fingrene.
   - Lad være med at smide hæfteklammeaffaldet ud i en plastikpose. Hæfteklammerne kan lave huller i posen.

3. #### Sæt boksen til hæfteklammeaffald i igen

   Sørg for, at boksen sættes korrekt i igen.

4. #### Luk frontklappen

### Bortskaffelse af papiraffald

Når foldet papir afskæres i beskæringsfunktionen, produceres der papiraffald.
Papiraffaldet opsamles i papiraffaldsboksen.
Følg proceduren for fjernelse af papiraffald.
Når beskæringsfunktionen anvendes, afskæres en del af siden, når papiret foldes, så resultatet bliver pænt.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i håndtaget på papiraffaldsboksen, træk forsigtigt boksen ud og smid papiraffaldet ud.

   Smid papiraffaldet ud i en plastikpose eller en anden beholder og sørg for, at affaldet ikke spredes.

3. #### Skub forsigtigt boksen på plads igen

4. #### Luk frontklappen

Til toppen