# KOPIERING PÅ FANEBLADENE PÅ FANEPAPIR (FANEBLADSKOPI)

## Oversigt

Med denne funktion kan du lave kopier på fanebladene på fanepapir.
Forbered passende originaler til fanepapirsoverskrifter.

### Placering af originaler og fanepapir

Nedenstående viser, hvordan du ilægger fanepapir til højre eller venstre indbinding.
Ud over de metoder, der er vist herunder, kan fanepapir også lægge i bakkerne med stor kapacitet. Se "BAKKER MED STOR KAPACITET" for at få flere oplysninger.

###### Fane med venstre indbinding

Kopier | PLACERING AF ORIGINALER | Ilægning af fanepapir
--- | --- | ---
|  | Manuel feeder (på maskinen) Bakke 4 Manuel feeder (på bakkerne med stor kapacitet)

###### Fane med højre indbinding

Kopier | PLACERING AF ORIGINALER | Ilægning af fanepapir
--- | --- | ---
|  | Manuel feeder (på maskinen) Bakke 4 Manuel feeder (på bakkerne med stor kapacitet)

Fanebladskopi skal være valgt, før originalen scannes.

###### Sådan ændres standardbredden for billedrykning ved fanebladskopiering:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] (Fane) → [Kopifunktionsindstillinger] → [Standardindstilling for fanebladskopiering] i "Indstillingstilstand (administrator)".
Standardbredden for billedflytning kan indstilles fra 0 mm til 20 mm (0" til 5/8"). Standard fabriksindstillingen er "10 mm (1/2").

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Fanebladskopi]

2. #### Tryk på tasten [On]

3. #### Indstiller billedforskydningsbredden (fanebredden)

   Tryk på den numeriske værdi, der repræsenterer visningsfeltet, og indtast billedforskydningsbredden ved hjælp af taltasterne.
   Eller tryk på for at indtaste billedforskydningsbredden.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres fanebladskopiering:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Læg fanepapiret i

   Fanepapir kan have en bredde på op til A4 (210 mm) plus 20 mm (eller 8-1/2" × 11" papir (8-1/2") plus 5/8").

5. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen