# FINISHER (50-ARKS-HÆFTNING)

## Oversigt

Denne del omfatter offset-funktionen, der udskriver sorteret papir med hvert sæt papir forskudt, og hæftesorteringsfunktionen, der hæfter hvert sæt udskrifter.
Hvis et hullemodul også er installeret, kan der laves huller i det udskrevne papir.
Finisheren (50-arks-hæftning) kan kun installeres på MX-M904.

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Udkastbakke
Hæftet papir og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud ved udskrivning af papir i store størrelser (størrelserne A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 13").
×
Forside
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.

- Læg ikke tunge ting på finisheren og tryk ikke ned på finisheren (50-siders hæftning).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- En finisher (50-siders hæftning) kan ikke være installeret samtidig med en ryghæftningsfinisher.

### Forsyninger

Finisheren (50-siders hæftning) kræver denne hæftningskassette:
Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette × 3 kassetter) AR-SC2

### Udskiftning af indsatsen

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

1. #### Åbn lågen

2. #### Træk enheden ud

   Træk langsomt enheden ud, indtil den stopper.

3. #### Fjern hæfteklammekassen

   Tag fat i den grønne del på hæfteklammekassen, og træk hæfteklammekassen ned.

4. #### Slip låsen til hæfteklammekassens låg

   Træk den øverste enhed op, mens du holder fast i begge sider af hæfteklammekassen.

   Hvis der er hæfteklammer tilbage, kan låsen ikke udløses.

5. #### Fjern hæfteklammepatronen

6. #### Sæt en ny hæftningskassette i

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

   Lukkestrimlen må ikke tages ud af kassetten, før kassetten er sat i holderen.

7. #### Skub hæftningskassettens holder ind igen med et fast tryk

8. #### Træk lukkestrimlen, der holder hæfteklammerne, lige ud af kassetten

9. #### Sæt hæfteklammeholderen i

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

10. #### Tryk hæfteenheden ind

11. #### Luk lågen

Til toppen