# HULLEMODUL (MX-PNX4B)

## Oversigt

Hullemodulet kan installeres på en finisher (50-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) til hulning af det papir, der udskrives/kopieres.
En finisher (50-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er nødvendig for at installere hullemodulet.

### Bortskaffelse af hulningsaffald

Når du laver huller, opsamles hulningsaffaldet i hulningsaffaldsboksen.
Følg fremgangsmåden til udskiftning af hulningsaffaldsboksen.

1. #### Åbn lågen

2. #### Træk forsigtigt hulningsaffaldsboksen ud, og smid hulningsaffaldet ud.

   Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.

3. #### Udskift hulningsaffaldsboksen

   Sørg for, at hulningsaffaldsboksen sættes korrekt i igen.

4. #### Luk lågen

Til toppen