# TILFØJELSE AF EN MARGEN

## Oversigt

I dette afsnit forklares det, hvordan udskrivningspositionen flyttes, og der tilføjes en margen til venstre, højre eller øverst på papiret. Denne funktion er nyttig, hvis der er tegn, der er overlapper en hæfte- eller hulleposition.
Funktionen kan bruges sammen med hæfte- eller hullefunktionen, hvis en finisher eller ryghæftningsfinisher er installeret.

Uden at bruge marginskift | Brug af marginskift
--- | ---

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Hoved] og vælg "Indbindingsside"

2. #### Vælg "Margenskift"

   Vælg et mål i menuen "Margenskift".

   ###### Sådan ændres en margens numeriske værdi:

   Vælg først en værdi, der er tæt på den ønskede værdi, i indstillingerne på rullelistemenuen og klik derefter på knappen [Indstillinger]. Klik derefter på eller indtast en numerisk værdi direkte.

### Macintosh

1. #### Vælg [Printerfunktioner] og derefter "Indbindingsside"

2. #### Vælg "Margenskift"

Til toppen