# AFSENDELSE AF BEGGE SIDER AF ET KORT SOM EN ENKELT SIDE (KORTFORMAT)

## Oversigt

Send for- og bagsider af kort som enkeltsider, uden at du behøver at sende hver side separat.

Læg originalen på glaspladen

- Hvis scanningsstørrelsen er større end afsendelsesstørrelsen, vil det resultere i en afsenderfejl.
- Faktoren kan ikke angives, og "Indstilling af drejet afsendelse" kan ikke vælges.

## Betjening

1. #### Placer et kort med tekstsiden nedad på glaspladen

   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Kortformat]

4. #### Tryk på tasten [Til], og angiv den ønskede originalstørrelse

   Tryk på de områder, der viser originalens hhv. bredde- og højdestørrelse, og indtast størrelserne med taltasterne.
   Eller tryk på for at indtaste størrelsen.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   - Hvis du indstiller feltet [Tilpas til afsendelsesstr. ] til , forstørres eller reduceres originalen til oprindelig størrelse.
   - Når du har valgt Kortformat, skal du trykke på tasten [Original] på det første skærmbillede for at ændre den originale scanningsstørrelse eller afsendelsesstørrelse. I dette tilfælde vil skærmen for dette trin forekomme, når du trykker på tasten for scanningsstørrelse. Se "ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE" for at få oplysninger om fremgangsmåden ved indstilling af afsendelsesstørrelsen.
   - Tryk på tasten [Nulstil str.] for at annullere de angivne indstillinger for størrelse.

   ###### Sådan annulleres indstillingerne for kortformat:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Tryk på tasten [Start], og scan forsiden

   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

6. #### Placer et kort med forsiden opad på glaspladen, og tryk på tasten [Start] for at scanne bagsiden

   - Før du scanner bagsiden af kortet, skal du trykke på tasten [Funkt. kontrol] på berøringspanelet for at ændre belysningen.
   - Når du har kontrolleret resultatet med [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede. Nu er trin 7 ikke nødvendigt.

7. #### Tryk på tasten [Read-End]

   Der lyder et bip for at angive, at transmissionen er afsluttet.
   Hvis du vil fortsætte med at scanne forsiden på kortet, kan du trykke på tasten [Funkt. kontrol] for at ændre belysning, opløsning, scanningsstørrelse og afsendelsesstørrelse.

Til toppen