# KOPIERING AF BEGGE SIDER AF ET KORT SOM EN ENKELT SIDE (KORTFORMAT)

## Oversigt

Med denne funktion kopieres forsiden og bagsiden af et kort over på ét ark.
Denne funktion er praktisk til kopieringen, som skal bruges til identifikation.

###### Sådan ændres standarden for originalstørrelse i Kortformat:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Kortformatindstillinger] i "Indstillingstilstand (administrator)".

## Betjening

1. #### Vælg papiret, der skal bruges til kortformat

   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE
   - INDSTILLING AF MANUEL FEEDER

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Kortformat]

3. #### Tryk på tasten [Til] og vælg størrelse på originalen

   Tryk på tasten og på tasten [Tilbage] lige efter hinanden.

   - Tryk på de områder, der viser originalens hhv. bredde- og højdestørrelse, og indtast størrelserne med taltasterne.
     Eller tryk på tasten for at indtaste bredde og højde.
   - Når du indstiller afkrydsningsfeltet [Juster til papirformat] til , forstørres eller reduceres originalen til oprindelig størrelse.

   ###### Sådan annulleres indstillingerne for kortformat:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Læg originalen med forsiden nedad på glaspladen og tryk på tasten [Forhåndsvis].

   - GLASPLADE

5. #### Læg et kort med forsiden opad på glaspladen og tryk på tasten [Ekstra scanning] for at scanne bagsiden.

   Kopiindstillingerne kan ikke ændres, når der scannes yderligere sider.

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen