# BRUG AF GLASPLADEN TIL AFSENDELSE AF EN FAX I DIREKTE TRANSMISSIONSFUNKTION

## Oversigt

Afsendelse af en scannet original uden at gemme den i maskinens hukommelse kaldes for "direkte transmission".
I dette afsnit forklares det, hvordan du scanner en original, der er placeret på glaspladen, og sender data direkte.
Der kan kun sendes én side, når du sender en fax fra glaspladen i direkte transmissionsfunktion.

- Følgende funktioner kan ikke bruges sammen med direkte transmission:
  timertransmission, 2-i-1, kortformat, jobform, pollinghukommelse, originaltælling, Fil, hurtig fil, hukommelsesboks, bogopdeling, polling, 2-sidet scanning, søgning i global adressebog
- Genafsendelse udføres ikke, hvis en direkte transmission ikke lykkes på grund af en kommunikationsfejl eller andre årsager.
- Du kan ikke bruge taste [Forhåndsvis] ved direkte transmission.

## Betjening

1. #### Placering af originaler på glaspladen

   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Send direkte] på handlingspanelet

3. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - INDTASTNING AF ET DESTINATIONSNUMMER VHA. DE NUMERISKE TASTER
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG
   - Der kan kun angives én destination. En one-touch-tast, som flere destinationer er lagret i, kan ikke bruges.
   - Destinationen kan ikke hentes fra en global adressebog.

4. #### Tryk på tasten [Start]

   Scanning af originalerne starter, når linjen er forbundet til destinationen.
   Hvis en faxtransmission allerede er i gang, når den direkte transmission skal gennemføres, vil den direkte transmission vente, indtil den anden transmission er udført. Når den anden transmission er udført, starter den direkte transmission.
   Du kan kun kontrollere jobstatus, mens den direkte transmission venter.
   - SKÆRMEN JOBSTATUS

   ###### Sådan annulleres scanning af originalen:

   Tryk på tasten [Annuller scanning].

Til toppen