# TILFØJELSE AF ET REGISTRERET BILLEDE TIL EN ORIGINAL (BRUGERDEFINERET BILLEDE)

## Oversigt

Denne funktion tilføjer et billede, der er registreret i maskinen, til en original for at lave en kopi. Et billede skal være registreret fra printerdriveren til maskinen. Se "REGISTRERING AF ET BRUGERDEFINERET BILLEDE".

- Der udskrives et brugerdefineret billede med den registrerede størrelse. Størrelsen ændres ikke, selvom zoomfaktoren forstørres eller formindskes.
- Der kan ikke angives forskellige brugerdefinerede billeder for hver side.

Kombination af et brugerdefineret billede og andre funktioner

Andre funktioner | Brugerdefinerede billedfunktioner
--- | ---
Marginskift | Marginområdet forskydes inden udskrivning.
Flersidet kopi | Der udskrives et brugerdefineret billede ark for ark.
Omslag/Skilleark | Baseret på indstillingerne af det brugerdefinerede billede
2-i-1 | Der udskrives et brugerdefineret billede for hvert sæt sider.
Fanebladskopi | Der udskrives et brugerdefineret billede uanset indstillingen af billedforskydning.
Kortformat | Der udskrives et brugerdefineret billede ark for ark.
Spejlbillede | Der udskrives et brugerdefineret billede uden spejlvending.
S/H omvendt | Der udskrives et brugerdefineret billede uden omvending af sort og hvid. Følgende tilstand indstilles, når der udskrives på en mørk baggrund. Brugerdefineret stempel: Udskrives i hvidt Brugerdefineret vandmærke: Udskrives uden hvid farve
Centrering | Der udskrives et brugerdefineret billede uden centrering.
Stempelmenu | Der udskrives et brugerdefineret billede på stempelmenuen.
Foto gentag | Kan ikke kombineres
Flere sider – forstørrelse | Kan ikke kombineres
Udskriv skjult mønster | Der udskrives et brugerdefineret billede under et skjult mønster.
Gentag layout | Kan ikke kombineres
Placer billede | Der udskrives et brugerdefineret billede på originalens position uanset indstillingen af billedplacering.
Bogopdeling | Der udskrives et brugerdefineret billede ark for ark.
Tandemkopi | Der udskrives et brugerdefineret billede, når det brugerdefinerede billede med samme filnavn er registreret i både master- og slavemaskinen. Hvis det brugerdefinerede billede ikke er registreret, kopieres det i stedet for at blive udskrevet.

## Betjening

1. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Brugerdefineret billede]

3. #### Tryk på tasten [Brugerdefineret stempel] eller [Brugerdefineret vandmærke]

4. #### Tryk på tasten [Billede] og vælg et billede

   Vælg det ønskede antal miniaturebilleder blandt de tilgængelige muligheder.

5. #### Vælg [Udskriv side] eller [Original]

   Se også "Indstillinger af brugerdefineret billede".
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen af et brugerdefineret billede:

   Tryk på tasten [Fra].

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

### Indstillinger af brugerdefineret billede

Til brugerdefineret stempel

Beskrivelse | Beskrivelse
--- | ---
Udskriv side | Vælg en eller flere sider til udskrivning. Første side eller alle sider
Udskriftsposition | Angiv en udskrivningsposition.
Kopier | ORIGINALENS RETNING | Angiv originalretningen.
2-sidet original type | Vælg indbindingsside for en 2-sidet original. Vælg bog eller tablet.
Vinkel | Angiv hjørnet af billedet. Vælg mellem 0 grader, -90 grader, 90 grader og 180 grader.

Til brugerdefineret vandmærke

Beskrivelse | Beskrivelse
--- | ---
Udskr.-mønster | Transparent: Laver et originalbillede transparent til stempelkopi. Overlap: Skjuler et vandmærke, som er føjet til originalbilledet, til stempelkopi.
Belysning | Vælg belysning blandt ni niveauer.
Udskriv side | Vælg Første side eller Alle sider.
Udskriftsposition | Angiv en placering til stempelkopi.
Kopier | ORIGINALENS RETNING | Angiv originalretningen.
2-sidet original type | Vælg indbindingsside for en 2-sidet original. Vælg bog eller tablet.
Vinkel | Vælg mellem 0 grader, -90 grader, 90 grader og 180 grader.

Til toppen