# SCANNING AF EN ORIGINAL SOM TO SEPARATE SIDER (FLERSIDET SCAN)

## Oversigt

Venstre og højre side af en original kan transmitteres som to separate sider. Denne funktion er nyttig, hvis du vil faxe venstre og højre side af en bog eller andre indbundne dokumenter som separate sider.

Original scanningsstørrelse | Transmitteret billede
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 side | A4 (8-1/2" × 11") × 2 sider
B4 (6,9" × 9,8") × 1 side | B5 (6,9" × 9,8") × 2 sider

Læg en original på glaspladen.

- Denne funktion er tilgængelig, når indstilling af originalstørrelse er angivet som [Auto].
- Du kan ikke bruge en kombination af "Centersletning" og "Kant + centersletning".

## Betjening

1. #### Placering af originaler på glaspladen

   - GLASPLADE

   Tilpas originalens midte med det korrekte størrelsesmærke .

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Flersidet scan]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen Flersidet scan:

   Tryk på tasten [Flersidet scan] for at fjerne markeringen.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Scan den næste original. Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

Til toppen