# FØR BRUG AF NETVÆRKSSCANNEREN

## Oversigt

For at bruge maskinen som en netværksscanner skal du gemme afsenderinformation, konfigurere serverindstillinger, gemme destinationer i adressebogen og udføre andre påkrævne handlinger.

### Kontroller, at hovedafbryderen er i position ""

Når strømindikatoren lyser, er hovedafbryderen i position "". Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du sætte hovedafbryderen i position "" og trykke på knappen [STRØM] på betjeningspanelet.

Hvis faxfunktionen skal bruges, og især hvis der modtages eller foretages tidsindstillet modtagelse om natten, må der ikke slukkes på hovedafbryderen.

### Kontrol af dato og tid

Kontroller, at den korrekte dato og tid er indstillet på maskinen.

###### For at indstille dato og tid på maskinen:

Vælg [Systemindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstil ur] i "Indstillingsfunktion".
Hvis [Deaktivering af justering af ur] er aktiveret, kan dato og klokkeslæt ikke ændres. Vælg da [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)", og vælg [Driftsindstillinger] for at deaktivere indstillingen [Deaktivering af justering af ur].

### Lagring af afsenderfaxnummer

Husk at konfigurere denne information, da den er nødvendig for kommunikation.

###### Før du anvender Scan til e-mail

Gem et standardafsendernavn i "Afsendernavn" og en svar-e-mail-adresse i "Svaradresse". Disse vil blive brugt, når en afsender ikke er valgt.

###### Før du anvender internetfax

Gem et afsendernavn i "Afsendernavn" og en afsenders internetfaxadresse i "I-fax egen adresse".

- ###### Sådan gemmes afsenders navn og kildeadresse:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Scanindstillinger] → [Standardafsenderindtastning] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

- ###### Sådan gemmes afsenders navn og adresse:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Konfig. af eget navn og destination] → [Afsenders dataregistrering] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

### Konfigurering af indstillinger, der er påkrævet i indstillingsfunktion

Du skal konfigurere serverindstillinger, standardindstillinger for netværksscanneren og indstillinger for internet-fax.

- ###### Sådan konfigureres serverindstillinger:

  Vælg [Netværksindstillinger] → [Serviceindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

- ###### Sådan konfigureres grundlæggende indstillinger for netværksscanneren:

  Vælg [Programindstillinger] → [Netværksscannerindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

- ###### Sådan konfigureres indstillinger for internet-fax:

  Vælg [Programindstillinger] → [Internetfaxindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

### Lagring af destinationsadresser for hver scanningsfunktion i adressebogen

Det er praktisk at gemme adresser i adressebogen, før de bruge i funktionen Billedsending.
Se nedenstående punkt vedrørende brug af adressebogen og hvordan adresserne gemmes.

- ADRESSEBOG
- LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
- LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
- LAGRING AF ADRESSER FRA FAX- ELLER BILLEDAFSENDELSESLOG
- LAGRING AF GRUPPER

Du kan også indtaste den ønskede adresse direkte ved Scan til e-mail, Scan til netværksmappe og Internetfax.
Til toppen