# BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER TIL FAXAFSENDELSE I HUKOMMELSESTRANSMISSIONSFUNKTION

## Oversigt

Lagring af scannede originaler i maskinens hukommelse, inden de sendes, kaldes for "hukommelsestransmission".
Dette afsnit forklarer, hvordan originalen scannes gennem den automatiske dokumentfeeder, og hvordan data sendes med hukommelsestransmissionsfunktionen.

- Åbn den automatiske dokumentfeeder og læg originalen på glaspladen for at faxe en tyk original eller anden original, der ikke kan være på dokumentfeederen.
- Hvis et faxjob er i gang, når transmissionsproceduren skal udføres, sendes faxen, når det i gangværende job er udført.
- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og scanningen standser. Hvis hurtig online-afsendelse er aktiveret til transmission, sendes de scannede originaler.

- ###### Sådan deaktiveres hurtig online-afsendelse:

  Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Hurtig online-afsendelse].
  Hvis denne indstilling deaktiveres, startes transmissionen fra hukommelsen ikke, før alle sider er scannet.

- ###### Sådan indstilles lyden ved afsluttet scanning:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Lyd ved afsluttet scanning] i "Indstillingstilstand (administrator)".

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - INDTASTNING AF ET DESTINATIONSNUMMER VHA. DE NUMERISKE TASTER
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Maskinen bipper, når scanningen er færdig.
   - Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
     Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.
   - Når alle originaler er blevet scannet, vises "Jobbet er gemt." sammen med et jobkontrolnummer. Dette nummer registreres i transaktionsrapporten og aktivitetsrapporten for billedafsendelse og kan anvendes til kontrol af faxjob.
     - UDSKRIVNING AF AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILLEDAFSENDELSE

   ###### Sådan annulleres scanning af originalen:

   Tryk på tasten [Annuller scanning].

Til toppen