# RYGHÆFTNINGSFINISHER (50-ARKS-HÆFTNING)

## Oversigt

Denne omfatter offset-funktionen, der sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden, hæftningssorteringsfunktionen, der hæfter de enkelte udskrevne sæt, ryghæftningsfunktionen, der hæfter arkene i midten og folder arkene på midten, og papirfoldningsfunktionen, der folder papiret på midten.
Hvis et hullemodul også er installeret, kan der laves huller i det udskrevne papir.
Ryghæftningsfinisheren (50-arks-hæftning) kan kun installeres på MX-M904.

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Udkastbakke
Hæftet papir og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud ved udskrivning af papir i store størrelser (størrelserne A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 13").
×
Ryghæftebakke
Ryghæftede udskrifter og kopier havner i denne bakke.
×
Forside
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.

- Læg ikke tunge ting på finisheren og tryk ikke ned på ryghæftningsfinisheren (50-siders hæftning).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- En ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) kan ikke være installeret samtidig med en finisher.

### Forsyninger

Ryghæftningsfinisheren (50-siders hæftning) kræver denne hæftningskassette:

###### Finisherenhed

Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette × 3 kassetter) AR-SC2

###### Ryghæftningsenhed

Hæftningskassette (ca. 2.000 hæfteklammer pr. kassette × fire kassetter) MX-SCX3

### Udskiftning af indsatsen

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

1. #### Åbn lågen

2. #### Træk enheden ud

   Træk langsomt enheden ud, indtil den stopper.

3. #### Fjern hæfteklammekassen

   ###### Hæftesektion

   Tag fat i den grønne del på hæfteklammekassen, og træk hæfteklammekassen ned.

   ###### Ryghæftningssektion

   ###### (1) Tag fat i den grønne del, og træk den fremad og ned.

   Enheden, der holder hæfteklammekassen, flyttes fremad.

   ###### (2) Træk hæfteklammekassen opad og ud.

   I ryghæftningssektionen udskiftes patronerne i den forreste og bageste hæfteklammekasse (to patroner).

4. #### Slip låsen til hæfteklammekassens låg

   Træk den øverste enhed op, mens du holder fast i begge sider af hæfteklammekassen.

   Hvis der er hæfteklammer tilbage, kan låsen ikke udløses.

5. #### Fjern hæfteklammepatronen

6. #### Sæt en ny hæftningskassette i

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

   Lukkestrimlen må ikke tages ud af kassetten, før kassetten er sat i holderen.

7. #### Skub hæftningskassettens holder ind igen med et fast tryk

8. #### Træk lukkestrimlen, der holder hæfteklammerne, lige ud af kassetten

9. #### Sæt hæfteklammeholderen i

   ###### Hæftesektion

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

   ###### Ryghæftningssektion

   ###### (1) Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

   ###### (2) Tag fat i den grønne del, og tryk ind.

10. #### Tryk hæfteenheden ind

11. #### Luk lågen

Til toppen