# RÆKKEFØLGE FOR AFSENDELSE AF BILLEDER

Skift fra startskærmen eller hver funktion til billedafsendelsestilstand, og følg denne fremgangsmåde.

- VALG AF NETVÆRKSSCANNERFUNKTION

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationen

   Tryk på den relevante tekstboks for at indtaste destinationen direkte, eller gø og hent adressebogen eller nummeret.

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Konfigurer scanningsindstillingerne

   Angiv det original scanningsformat, belysning, filformat og andre elementer.

   - AUTOMATISK SCANNING AF BEGGE SIDER AF EN ORIGINAL
   - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
   - ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER
   - ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE
   - ANGIVELSE AF SCANNEBELYSNING OG ORIGINALBILLEDTYPE
   - ANGIVELSE AF SCANNEOPLØSNING
   - I Scannings- og Dataindtastningsfunktion
   - INTERNETFAXFUNKTION
   - ÆNDRING AF FARVETILSTANDSINDSTILLING
   - AFSENDELSE AF ET STOR ANTAL SIDER

4. #### Angiv Andet

   Konfigurer andre funktioner end scanningsindstillinger, f.eks. afsendelse af to sider som en enkelt side.

   - SKÆRMBILLEDET "ANDET"

5. #### Send originalen

   Tryk på tasten [Start].
   - Du kan kontrollere eksempelbilledet ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], før du trykker på tasten [Start]. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original.
   - Hvis du lægger originalen på glaspladen, skal du gentage trinnet samme antal gang, som der er originaler til scanning. Tryk på tasten [Read-End], når alle originaler er scannet. (Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk derefter på tasten [Start] for at sende originalen).
   - Hvis du trykker på tasten [Fil] eller [Hurtig fil] på handlingspanelet, inden billede sendes, kan du gemme den scannede original som data.
     - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA
     - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA

Til toppen