# KOPIERING I SPEJLBILLEDE (SPEJLBILLEDE)

## Oversigt

Denne funktion laver kopier ved at spejlvende originalbilledet.
Angiv spejlbillede inden scanning af originalen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Spejlbillede]

   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen af spejlbillede:

   Tryk på tasten [Spejlbillede] for at fjerne markeringen.

2. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

3. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen