# AFSENDELSE AF TO SIDER SOM EN ENKELT SIDE (2-I-1)

## Oversigt

Reducerer to originalsider til den samme størrelse, hvorefter de kan sendes som en enkelt side. Denne funktion er praktisk, når du har et stort antal originalsider og ønsker at reducere antallet af sider, der sendes.
Du kan scanne en original både fra den automatiske dokumentfeeder og fra glaspladen.

- Du kan ikke sende et dokument i en mindre størrelse end originalstørrelsen.
- Indstillingen 2-i-1 er kun tilgængelig for originaler i størrelserne A4 (8-1/2" × 11") eller B5 eller A5 (5-1/2" × 8-1/2").
- Denne funktion kan ikke bruges i direkte transmissionsfunktion, eller når højttaleren anvendes til opkald.
- Når originalens scanningsstørrelse er angivet med talværdier, kan denne funktion ikke bruges.
- Denne funktion kan ikke bruges sammen med Flersidet scan eller Kortformat.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Multiformat]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingerne for multiformat:

   Tryk på tasten [Multiformat] for at fjerne markeringen.

4. #### Tryk på tasten [Original]

5. #### Tryk på tasten [Billedretning] med den samme retning som den placerede original

   Hvis denne indstilling ikke er korrekt, bliver der ikke transmitteret et passende billede.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

6. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   - Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
     Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.
   - Hvis du trykker på tasten [Funkt. kontrol] på scannebekræftelsesskærmen, kan du ændre belysning, opløsning, scannestørrelse og afsendelsesstørrelse.
     (Ved scanning af hver enkelt af originalerne med lige numre er det dog kun belysningen, der kan ændres).

Til toppen