# LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA (FIL)

## Oversigt

Hvis du angiver indstillingen Fil for faxtransmission, gemmes den scannede original i hovedmappen eller i en registreret kundedefineret mappe. Når du indlæser den gemte fil igen ved behov, kan du sende den igen uden at forberede originalen.
Når en fil gemmes vha. Fil uden at vedhæfte filoplysninger, tildeles filen automatisk følgende brugernavn og filnavn.
Brugernavn: Bruger ukendt
Filnavn: Funktion_dag-måned-år_time-minut-sekund
(Eksempel: FAX_04042012_112030)
Gemt i: Hovedmappe

## Betjening

1. #### Placer originalen

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - INDTASTNING AF ET DESTINATIONSNUMMER VHA. DE NUMERISKE TASTER
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Fil]

   Du kan også åbne skærmen Filinformation ved at trykke på tasten [Fil] på handlingspanelet.

4. #### Tryk på tasten [Til], og indstil filinformationen

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres filinformationsindstillingen:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen