# GLASPLADE

## Oversigt

Dette afsnit beskriver proceduren for placering af originalen på glaspladen.
Når du scanner en tyk bog eller en anden tyk original, skal du skubbe bagsiden af den automatiske dokumentfeeder op og derefter lægge originalen i.
Når du lukker den automatiske dokumentfeeder, skal du først åbne den helt og derefter lukke den.

- Luk den automatiske dokumentfeeder langsomt. Hårdhændet lukning af den automatiske dokumentfeeder kan skade den.
- Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når den automatiske dokumentfeeder lukkes.

### Maksimalt tilladt originalstørrelse

Standardstørrelser |
297 mm (langsgående) × 420 mm (tværgående) 11" (langsgående) × 17" (tværgående)
Anden størrelse end standard |
297 mm (langsgående) × 432 mm (tværgående) 11-5/8" (langsgående) × 17" (tværgående)

Hvis originalen ikke er af standardstørrelse, henvises til den relevante forklaring nedenfor for den tilstand, du anvender.

- Kopi: "DIREKTE INDTASTNING AF BRUGERDEFINERET STØRRELSE"
- FAX: "ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER"
- BILLEDSENDING: "ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER"

## Betjening

1. #### Åbn den automatiske dokumentfeeder

2. #### Placer originalen

   Læg originalen i med scanningssiden nedad.
   Juster originalens øverste venstre hjørne, så det passer med bageste venstre (ved markeringens spids ) på glaspladen.

   Hvis en original af anden størrelse end standardstørrelsen lægges på glaspladen, kan størrelsen nemt registreres ved at lægge en tom side i formatet A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") eller anden standardstørrelse oven på originalen.

3. #### Luk den automatiske dokumentfeeder

   Hvis den automatiske dokumentfeeder står åben under kopiering, vil områder uden for originalen blive sorte, og der vil blive brugt unødvendigt meget toner.

Til toppen